Introducción al hardware del Origin 2000

Administración del sistema - 1 2

Origin2000 Deskside: Configuración del sistema

Documentación

Origin2000 Deskside Owner’s Guide

Configuración mínima

Una node board (memoria y 1 o 2 procesadores R10000)

MSC: Module System Controller: sistema independiente de control (temperatura, voltaje, refrigeración, etc.)

Slots para hasta 12 placas XIO opcionales.

Disco de sistema (siempre el primer disco)

CD-ROM

Conectores: 2 ports serie DB9 (RS-232 / RS-422)

   1 port (100 Base-T) Fast Ethernet

1 port Ultra SCSI and SCSI-2 single-ended de 68 pins

Opciones

   Node boards adicionales (hasta un total de 4 por sistema, 8 cpus)

Discos adicionales (hasta un total de 5 por sistema)

Ampliaciones de memoria (hasta un total de 16 GB)

Placas XIO adicionales para I/O y conexiones a periféricos:

FDDI Fibre Channel HIPPI ATM Ethernet Ultra (FAST-20) SCSI and SCSI-2 adaptador slots PCI

Administración del sistema - 1 3

CD-ROM

System Controller

Laposicióndeldiscodelprimer disco es contraria al resto de discos

Administración del sistema - 1 4

3 posiciones de la llave:

Parausarlolallave debe estaren"Diagnostic".

Reset de los nodos.Lallavedebe estaren"Diagnostic".

Siambar:problemadeventiladoro Temperatura ambiente alta. Se acelera el restodeventiladores

Siambar:problemadeventiladoro Temperatura ambiente alta. Paradaautomáticadel sistema

Administración del sistema - 1 5

Puesta en marcha/parada del sistema

Puesta en marcha

1- Hardware

- Conectar una cónsola (terminal o Workstation) al puerto serie "console" - Pasar el interruptor eléctrico a ON - Girar la llave a ON

Esperar que aparezca "SYS OK" en la pantalla del System Controller

2- Software

En la cónsola, cuando aparece el menú, selecionar:

1- Start the system

Parada del sistema

1- Software

$ shutdown -g0

Do you want to continue the shutdown ? yes

Esperar que aparezca en la consola:

                 Okay to power off the system now.
         Press any key to restart.

2- Hardware

- Girar la llave a OFF - Pasar el interruptor eléctrico a OFF

Administración del sistema - 1 6

Origin2000 Rackmount: Configuración del sistema

Documentación

Origin2000 Rackmount Owner’s Guide

Configuración mínima

Un módulo con una node board (memoria y 1 o 2 procesadores R10000)

Slots para hasta 12 placas XIO opcionales por módulo.

MSC: Module System Controller: sistema de control (temperatura, voltaje, refrigeración, etc.)

MMSC: MultiModule System Controller y display

Origin Vault (TM) drive box con capacidad para 6 discos

Disco de sistema (siempre el primer disco)

CD-ROM

Conectores: 2 ports serie DB9 (RS-232 / RS-422)

   1 port (100 Base-T) Fast Ethernet

1 port Ultra SCSI and SCSI-2 single-ended de 68 pins

Opciones

   Node boards adicionales (hasta un total de 128 cpus por sistema, 16 por rack)

Discos adicionales (hasta un total de 5 por módulo, 5+5+6=16 por rack)

Ampliaciones de memoria (hasta un total de 256 GB por sistema, 32 por rack)

Placas XIO adicionales para I/O y conexiones a periféricos: FDDI, ATM, etc...

Administración del sistema - 1 7

CrayLink: 1600 MB/sec en cada dirección XIO: 1600 MB/sec

SCSI drive box

Administración del sistema - 1 8

Origin Vault

1 controlador SCSI single-ended o diferencial de 3.5"

- 6 drives: discos

1 controlador SCSI single-ended de 5.25"

Puede ser:

- 1 full-height drive: DLT o - 2 half-height drives

Interruptor

Elordendelosdiscos es inverso al de los módulosOrigin2000:654321

Administración del sistema - 1 9

Puesta en marcha/parada del sistema

Puesta en marcha

1- Hardware

- Conectar una cónsola (terminal o Workstation) al puerto serie "console" - Pasar el interruptor del sistema a ON - Pasar el interruptor del Origin Vault a ON (per página correspondiente) - Pasar el interruptor de cada módulo a ON - Girar la llave de cada módulo a ON

Esperar que aparezca "SYS OK" en la pantalla del System Controller

2- Software

En la cónsola, cuando aparece el menú, selecionar:

1- Start the system

Parada del sistema

1- Software

$ shutdown -g0

Do you want to continue the shutdown ? yes

Esperar que aparezca en la consola:

                 Okay to power off the system now.
         Press any key to restart.

2- Hardware

- Girar la llave de cada módulo a OFF - Pasar el interruptor de cada módulo a OFF - Pasar el interruptor del Origin Vault a OFF - Pasar el interruptor del sistema a OFF

Administración del sistema - 2 0

Arranque automático del sistema (sin consola)

Debe cambiarse la variable "AutoLoad" del PROM monitor:

$ nvram AutoLoad Y

IMPORTANTE: Sólo se realizará el arranque automático cuando se pare la máquina por completo (tensión eléctrica incluida).

Administración del sistema - 2 1

Información (hardware) del sistema

$ hinv ---> Configuración hardware

Iris Audio Processor: version A2 revision 4.1.0
1 200 MHZ IP22 Processor
FPU: MIPS R4000 Floating Point Coprocessor Revision: 0.0
CPU: MIPS R4400 Processor Chip Revision: 6.0
On-board serial ports: 2
On-board bi-directional parallel port
Data cache size: 16 Kbytes
Instruction cache size: 16 Kbytes
Secondary unified instruction/data cache size: 1 Mbyte on Processor 0
Main memory size: 64 Mbytes
Vino video: unit 0, revision 0, IndyCam connected
Integral ISDN: Basic Rate Interface unit 0, revision 1.0
Integral Ethernet: ec0, version 1
Integral SCSI controller 0: Version WD33C93B, revision D
  CDROM: unit 5 on SCSI controller 0
  Disk drive: unit 2 on SCSI controller 0
  Disk drive: unit 1 on SCSI controller 0
Graphics board: Indy 8-bit

$ gfxinfo ---> Configuración hardware gráfico

Graphics board 0 is "NG1" graphics.
        Managed (":0.0") 1280x1024
        8 bitplanes, NG1 revision 6, REX3 revision B, VC2 revision A
        MC revision C, xmap9 revision A, cmap revision D, bt445 revision D
        Display 1280x1024 @ 76Hz, monitor id 2

$ sysinfo ---> Número de serie. En Onyx y PowerChallenge:

System ID:
69  0a  f9  55  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00          53 33 39 30 31 30
00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00
00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00                                 S39010
00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00

$ sysinfo -vv ---> Número de serie. En Octane y Origin

2952798598 K0002186 Module: 1
2952799768 K0002618 Module: 2               Serial number (hay que cambiar "K" por "B").
2952799267 K0002423 Module: 3                                   como en PowerChallenge: $ sysinfo: 4b 30 30 30 32 31 38 36
2952799808 K0002640 Module: 4                      System ID

Administración del sistema - 2 2

$ hinv

FPU: MIPS R10010 Floating Point Chip Revision: 0.0
CPU: MIPS R10000 Processor Chip Revision: 2.6
32 195 MHZ IP27 Processors
Main memory size: 4096 Mbytes
Instruction cache size: 32 Kbytes
Data cache size: 32 Kbytes
Secondary unified instruction/data cache size: 4 Mbytes

Integral SCSI controller 0: Version QL1040B
  Disk drive: unit 1 on SCSI controller 0
  Disk drive: unit 2 on SCSI controller 0 4 discos + 1 CD-ROM en controller 0 (módulo 1)
  Disk drive: unit 3 on SCSI controller 0
  Disk drive: unit 4 on SCSI controller 0
  CDROM: unit 6 on SCSI controller 0
Integral SCSI controller 6: Version QL1040B
  Disk drive: unit 1 on SCSI controller 6
  Disk drive: unit 2 on SCSI controller 6 4 discos en controller 6 (módulo 4)
  Disk drive: unit 3 on SCSI controller 6
  Disk drive: unit 4 on SCSI controller 6
Integral SCSI controller 2: Version QL1040B
  Disk drive: unit 1 on SCSI controller 2
  Disk drive: unit 2 on SCSI controller 2 4 discos en controller 2 (módulo 2)
  Disk drive: unit 3 on SCSI controller 2
  Disk drive: unit 4 on SCSI controller 2
Integral SCSI controller 4: Version QL1040B
  Disk drive: unit 1 on SCSI controller 4
  Disk drive: unit 2 on SCSI controller 4 4 discos en controller 4 (módulo 3)
  Disk drive: unit 3 on SCSI controller 4
  Disk drive: unit 4 on SCSI controller 4
Integral SCSI controller 1: Version QL1040B
  Tape drive: unit 6 on SCSI controller 1: DLT 1 cinta DLT en controller 1 (módulo 1)
Integral SCSI controller 7: Version QL1040B controller 7: externo (módulo 4)
Integral SCSI controller 3: Version QL1040B controller 3: externo (módulo 2)
Integral SCSI controller 5: Version QL1040B controller 5: externo (módulo 3)
Integral SCSI controller 12: Version QL1040B (rev. 2)
  Disk drive: unit 2 on SCSI controller 12
  Disk drive: unit 3 on SCSI controller 12 4 discos en controller 12 (Origin Vault entre módulo 1 y 2)
  Disk drive: unit 5 on SCSI controller 12 controllers 13,14,15
  Disk drive: unit 6 on SCSI controller 12
Integral SCSI controller 13: Version QL1040B (rev. 2) (4 controllers en placa XIO de 4 ports SCSI)
Integral SCSI controller 14: Version QL1040B (rev. 2)
Integral SCSI controller 15: Version QL1040B (rev. 2)

IOC3 serial port: tty1
IOC3 serial port: tty2
IOC3 serial port: tty7
IOC3 serial port: tty8 8 Serial ports (2 por módulo)
IOC3 serial port: tty3
IOC3 serial port: tty4
IOC3 serial port: tty5
IOC3 serial port: tty6

Integral Fast Ethernet: ef0, version 1
Integral Fast Ethernet: ef3, version 1 4 Ethernet ports (1 por módulo)
Integral Fast Ethernet: ef1, version 1
Integral Fast Ethernet: ef2, version 1

IOC3 external interrupts: 1
IOC3 external interrupts: 9
IOC3 external interrupts: 5
IOC3 external interrupts: 7

Ejemplo: Origin 2000, 32 CPUs

MODULO 1

MODULO 2

VAULT

MODULO 3

MODULO 4