Proceso de boot

Administración del sistema - 2 4

Proceso de arranque del sistema

PROM monitor SGI/MIPS PROM monitor, residente en PROMs del sistema

Permite: - acceso a variables y comandos para cambiar la secuencia de boot: >> printenv - lanzar diagnósticos - inicializar el hardware - arrancar el sash

Es distinto para cada modelo de ordenador.

Sash Standalone shell, reside en el volume header del disco de sistema, y en /sash

Permite: - cargar el sistema operativo IRIX para que puede arrancar. - acceso a variables y comandos para cambiar la secuencia de boot. - arrancar el /unix

IRIX Unix operating system, reside en la partición 0 del disco de sistema: /unix

La última fase del arranque es la lectura de /etc/inittab, para arrancar otros programas

$ /etc/nvram permite cambiar las variables del PROM monitor

Administración del sistema - 2 5

Acceso al PROM monitor

1- Introducir el CD-Rom del Sistema Operativo en el CD

2- Parar la máquina (shutdown). NO hacer "restart".

3- Cuando aparezca

Starting up the system
Stop for maintenance

Pulsar <ESC> o hacer click sobre "Stop for maintenance"

Para arrancar UNIX:

4- Seleccionar "Enter Command Monitor"

5- Entrar: >> single (o boot)

Otras Posibilidades

Boot desde una unidad de disco distinta Boot a través de la red

Administración del sistema - 2 6

Niveles de Unix 1 Single User

PROM

              $ multi

                        $ single
                        $ shutdown -iS

$ shutdown -i0

o

$ init 0

o

                       $ halt

$ shutdown -i0

              >> single

2 Multi User

SASH

                          >> boot

                                                            sash:boot

sash:boot dksc(0,1,0)unix

Nivel UNIX en que nos encontramos

  $ who -r

  .  run-level 2  Sep 2 17:40  2 0 S

Niveles:

0 shutdown level 1 system administrator S,s single user 2 multiuser 6 reboot

Administración del sistema - 2 7

          Proceso de arranque de UNIX

init lee el contenido de /etc/inittab:

$ cat /etc/inittab

is:2:initdefault:
fs::sysinit:/etc/bcheckrc </dev/console >/dev/console 2>&1 --> crea devices e inicializa logical vol
mt::sysinit:/etc/brc </dev/console >/dev/console 2>&1 --> inicializa mount table
link::wait:/etc/lnsyscon > /dev/console 2>&1 < /dev/null --> sytem console
s0:06s:wait:/etc/rc0 >/dev/console 2>&1 </dev/console --> comandos del directorio /etc/rc0.d
s1:1:wait:/etc/shutdown -y -iS -g0 >/dev/console 2>&1 </dev/console --> shutdown del sistema
s2:23:wait:/etc/rc2 >/dev/console 2>&1 </dev/console --> comandos del directorio /etc/rc2.d
s3:3:wait:/etc/rc3 >/dev/console 2>&1 </dev/console --> comandos del directorio /etc/rc3.d
s4:06:wait:/etc/umountfs > /dev/console 2>&1 --> desmontaje de file systems
of:0:wait:/etc/uadmin 2 0 >/dev/console 2>&1 </dev/console
RB:6:wait:/etc/init.d/announce restart --> mensaje de cambio de nivel
rb:6:wait:/etc/uadmin 2 1 >/dev/console 2>&1 </dev/console

comando a ejecutar keywords para el comando init Run level/s en el/los que se ejecuta esta línea (blanco: todos) Identificador

Ejemplo de flujo de procesos: init /etc/rc2/ /etc/rc2.d/S30network /etc/init.d/network

$ ls /etc/rc0.d
K02midi         K05availmon     K18uucp         K38outbox       K45pppstartup   K82sysetup      K98usr
K02videod       K09mediad       K20mail         K38whatsnew     K64dynaweb      K83swap         K99disk_patch
K02xdm          K10cadmin       K25lp           K40network      K80postinst     K84filesystems
K03announce     K15cron         K38aliases-ip   K44isdnd        K81dlif         K91nqe

$ ls /etc/rc2.d
S00announce     S20sysetup      S28whatsnew     S45pppstartup   S60lp           S90chkdev       S97mediad
S00disk_patch   S21perf         S30network      S48savecore     S64dynaweb      S91nqe          S98midi
S04usr          S23autoconfig   S31network      S49swap         S70uucp         S95availmon     S98videod
S12filesystems  S26isdnd        S31proclaim     S50mail         S75cron         S96fontserver   S98xdm
S16postinst     S28outbox       S32aliases-ip   S58rmtmpfiles   S88configmsg    S97cadmin       S99pcnfsd

Administración del sistema - 2 8

Chkconfig

crea fichero flag en /var/config  --> se arrancan en /etc/rc0.d y /etc/rc2.d

$ man chkconfig

     4DDN            Initialize 4DDN (DECnet connectivity) software. Sólo si conexión a DECNET

     acct            Start process accounting. Sólo si queremos accounting

     appletalk    Sólo si conexión a Appletalk

     array          used to execute the array command on one or more machines in an array OFF

     autoconfig_ipaddress

     auto_ipaddress  Enable dynamic host configuration protocol (DHCP) as a client.  See proclaim(1M).

     autofs          Start the NFS autofs daemon.  Only one of the pair autofsand automount should normally be enabled.

     automount       Start the NFS automounter daemon.

     desktop         Indigo Magic user interface...

     directoryserver Start the Cadmin directory server daemon.

     fontserver      Start the X11R6 font server daemon.  See xfs(1).

     gated           Start the Cornell routing daemon instead of the BSD routed.

     hypernet        Initialize HyperNET controller and routes.

     ipfilterd       Enable the Silicon Graphics IP Packet Filtering daemon.

     isdnd          communicate with other systems and networks via a high-speed telephone line Sólo si conexión RDSI

     jserver         Start Japanese convert engine. OFF

     lockd           Start the NFS lock and status daemons.

     lp Sólo si se permite imprimir

     mediad          Start the removable media daemon.

     mrouted         Start the IP multicast routing daemon (useful only on gateways).

     named           Start Internet domain name server.

     network         Allow incoming and outgoing network traffic. off if you need to isolate the machine from the network...

     netwr_client

Administración del sistema - 2 9

$ man chkconfig (cont.)

     nfs             Start the NFS daemons nfsd and biod. Mount all NFS filesystems. Sólo si tenemos NFS

     noiconlogin     Do not show user icons on the login screen.

     nsr             Start up the IRIS NetWorker daemons. See nsr(1M)

     nostickytmp     Do not turn the sticky bit on for the directories /tmp and /var/tmp.

     ns_admin

     ns_fasttrack

     objectserver    Start the Cadmin object server daemon.

     pcnfsd          Start the PC-NFS server daemon.

     pppstartup

     privileges

     proclaim_relayagent  off

     proclaim_server      off

     quotacheck      Run quotacheck(1M) on the filesystems that have quotas enabled.  See quotas(4).

     quotas          Enable quotas for local configured filesystems. Sólo si tenemos cuotas de usuario

     rarpd           Start the Reverse ARP daemon.

     routed          Start the 4.3BSD RIP routing daemon.  See routed(1M)

     rsvpd           Start the RSVP daemon.  See rsvpd(1M) for more details.

     rtmond

     rtnetd          Initialize preemptable networking for real-time use.

     rwhod           Start the 4.3BSD rwho daemon.

     sar             Start the system activity reporter.

     savecore        Enable the saving of kernel crash images in /var/adm/crash

     sendmail

     snetd

     snmpd           Start the Simple Network Management Protocol daemon.

Administración del sistema - 3 0

$ man chkconfig (cont.)

     soundscheme     Start the Indigo Magic audio cue daemon.

     timed           Start the 4.3BSD time synchronization daemon. Sólo si sincronizmos reloj con otras maquinas

     timeslave       Start the Silicon Graphics time synchronization daemon.

     verbose         Print the names of daemons as they are started.

     videod          Enable the video daemon. Used by video devices such as vino.

     visuallogin     Enable the visual login screen. Sólo si estación gráfica

     vswap           Add virtual swap.  See swap(1M). By default 80000 blocks are added.

     webface

     windowsystem    Start the X window system...

     whatsnew        Start the webserver from the whatsnew product

     xdm             Start the X display manager.

     xlv             Start the daemons for xlv logical volumes optional features.

     yp              Enable NIS, start the ypbind daemon.

     ypmaster        If yp is on, become the NIS master and start the passwd server. The ypserv flag should be on too.

     ypserv          If yp is on, become a NIS server. Sólo si es NIS server.

Administración del sistema - 3 1

Boot desde el CD-ROM

1- Introducir el CD-Rom del Sistema Operativo en el CD

2- Parar la máquina (shutdown). NO hacer "restart".

3- Cuando aparezca

                 Staring up the system
                 Stop for maintenance

   Pulsar <ESC> o hacer click sobre "Stop for maintenance"

4- Seleccionar Install System Software

5- Seleccionar Local CD-ROM

6- Pulsar Install. Aparece:

Copying Installation tools to disk

(tarda unos minutos: copia miniroot en /dev/swap)

7- Inst> 13 (admin)

Administración del sistema - 3 2

Cambio del password de root

(si no sabemos el password actual)

1- Boot desde el CD-ROM de Sistema Operativo.

2- Inst> 13 (admin)

3- Admin> 6 (sh)

4- %/# cd /root/etc

   %/# cat passwd
   %/# /root/bin/vi passwd

Borrar el campo correspondiente al password:

           root:ifYseLsYe6s:0:0:Super-User:/:/bin/csh
   %/# exit

5- Admin> quit

6- Inst> quit

Ready to restart the system
Restart ? {yes, no, shell, help}: yes

Documentación

Administración del sistema - 3 4

Man Pages

Suelen ocupar unos 50 Mbytes. Pueden compartirse los directorios catman de varias máquinas vía

Secciones:

(1) Commands of general utility, user commands. (1C) Commands for communication with other systems. (1G) Graphics utilities.

(1M) System administration commands (2) System calls (3) printf and graphics library calls (4) File formats (5) Miscellaneous: ascii, nroff, troff (6) Games, SGI specific programs stored in /usr/sbin (7) Hardware peripherials and device drivers (7M) Device file information

$ man nombre_comando ---> consulta la página de un comando

$ xman ---> interface gráfica

$ man -k palabra_clave ---> busca comandos asociados con la palabra
                                                                son la misma
$ apropos palabra_clave ---> busca comandos asociados con la palabra

ej: man -k disc | grep 1M : muestra la lista de comandos de administración de discos.

$ whatis nombre_comando ---> muestra la línea de descripción del comando (ver antes makewhatis)

Administración del sistema - 3 5

Release Notes

Pueden compartirse los directorios catman de varias máquinas vía NFS

$ relnotes ---> muestra lista de productos con Release Notes

$ relnotes nom_producto ---> muestra capítulos de las Release Notes del producto

$ relnotes nom_producto capítulo ---> muestra el texto

$ grelnotes ---> versión gráfica (recomendable !)

Release Notes antes de instalar un producto (directamente del CDROM):

$ grelnotes -rpath /CDROM ---> Suelen ocupar unos 50 Mbytes.

Administración del sistema - 3 6

InfoSearch

Desde toolchest:

desde comando: $ infosearch &

Permite acceder a Online Books Help Cards Man Pages Release Notes

InSight

$ insight &

permite acceder a los online Books, clasificados en:

SGI Developer SGI Admin SGI endUser

Help InfoSearch

Administración del sistema - 3 7

Manuales de interés

IRIX Admin: Backup, Security, and Accounting IRIX Admin: System Configuration and Operation IRIX Admin: Disks and Filesystems IRIX Admin: Software Installation and Licensing IRIX Admin: Networking and Mail IRIX Admin: Peripheral Devices

Direcciones de interés

Teléfono Asistencia técnica: 900-234.432 (de 9 a 2 y 3a 6) IMPORTANTE: Debe indicarse el serial number ($ sysinfo)

Web site Silicon Graphics: http://www.sgi.com/

Copia europea: http://www-europe.sgi.com/

Web site Cray Research: http://www.cray.com/

Administración del sistema - 3 8

Control de periféricos

Administración del sistema - 4 0

Conexión de una consola al port serie

Configuración del port serie de la Consola

a) PC o pantalla alfanumérica

9600 bauds, 8 bits, NO parity, 1 stop bits, 0 start bits Software (p.ej.) DOS: kermit, Windows: terminal, Windos95: hyperterminal

c) Estación Silicon Graphics

Desde toolchest: : El port debe estar en "terminal"

$ vi /etc/uucp/Devices

   Descomentarizar la línea:    Direct ttyd2 - 9600 direct

$ vi /etc/inittab

   Comprobar que exista la línea:  t2:23:off:/sbin/getty -N ttyd2 co_9600   # port 2

$ telinit q   Reinicializa ports serie

$ cu -l ttyd2      ----> Está en eoe.sw.uucp
connected

Configuración del Mainframe

ONYX: output puede salir por:

          - port serie  --> desde PROM monitor: >> setenv console d
          - consola gráfica  --> desde PROM monitor: >> setenv console g

Interrupción de la conexión (en Origin 2000 rack desaparecen las barras de carga de CPU en el MMSC)

$ ps -fea | grep 9600 ---> (Desde sesíon abierta por red (telnet, rlogin))
$ kill -9 numero_proceso ---> El proceso se reinicializa automáticamente
$ cu -l ttyd2

System Port Setup

Información adicional (conectores, HDW, SW)

            Pipeline september/october 1994
            Pipeline november/december 1994

Administración del sistema - 4 1

Dispositivos SCSI

Al conectar físicamente un nuevo dispositivo SCSI, debe rearrancarse el sistema para que el dispositivo sea detectado.

CDROM: /CDROM $ hinv | grep CDROM

cinta DAT: /dev/tape $ hinv | grep Tape

/dev/nrtape (norewind tape)
/dev/tapens, /dev/nrtapens (no byte swapping)

floptical: /floppy $ hinv | grep floppy

Otros dispositivos: (ver $ man mediad)

dat Archive Python DAT tape

floppy Insite floptical disk, Teac SCSI floppy disk

jaz Iomega Jaz disk

optical Sony SMD-521 and Pinnacle Sierra magneto-optical disks

pccard Adtron SCSI PC card interface

pfloppy SGI parallel port floppy disk

syquest SyQuest EZ135, 88, 105, 200, and 270 Mb disks

tape QIC 24, 150, 1000, and 1350 tapes, IBM 3480 tape, Exabyte 8 mmtape, and DLT tape

zip Iomega Zip disk

Administración del sistema - 4 2

   Acceso al CDROM

1- IMPORTANTE: Abrir la tapa frontal del Origin para permitir la apertura de la bandeja del CDROM

2- Abrir la bandeja: - Pulsando el botón de la unidad (ver figura) - Desde UNIX, mediante $ eject o $ eject /CDROM

3- Colocar el CD

ATENCION Origin2000 rack: sujetar el CD con las pinzas (ver figura)

4- Cerrar la bandeja

5- Comprobar si el disco ha sido montado: $ mount, $ df

Si hay problema para montar el CD (u otro dispositivo SCSI): $ mediad -k --> desmonta los dispositivos

$ mediad -a - - > monta los dispositivos

Administración del sistema - 4 3

Definición de impresoras en red

Desde toolchest:

Seleccionar "Add".

Asignar:

New Printer Name: nombre que asignamos a la impresora (puede ser cualquiera)

Seleccionar Remote Host

Remote Host Name: Indicar nombre (o dirección IP) de la máquina donde está conectada la impresora

Pulsar List Printers para ver las impresoras conectadas

Remote Printer Name: Nombre en la máquina remota

System Printer Manager

Administración del sistema - 4 4

   Interficie gráfica

Desde un terminal X-windows:

 $ toolchest -title mi_O2000 &

Podemos reconfigurarlo editando el fichero /usr/lib/X11/system.chestrc Cada usuario puede configurarse su propio "toolchest" creando el fichero ~username/.chestrc

 $ dirview &

Control y customización del desktop.

Control de ficheros y sus iconos.

Aplicaciones Internet.

Búsqueda de ficheros y carpetas de aplicaciones.

Control, administración y parada del sistema.

Ayuda, consulta de manuales.

Comunicaciones

Administración del sistema - 4 6

Configuración de la red

Si tenemos dudas de la correcta conexión hardware:

$ chkconfig ec0 debug -----> Si hay problema da mensaje en la consola

Desde toolchest:

1- Asignar hostname gaudi --> /etc/sys_id 2- Asignar dirección IP 144.253.245.12 --> /etc/hosts 3- Asignar máscara 0xffffffc0 --> /etc/config/ifconfig-1.options

Definir servidor de nombres

$ vi /etc/resolv.conf

domain barna.sgi.com nameserver 192.26.51.194 hostresorder local nis bind Importante ! Si no, puede tardar muchísimo en hacer "boot"

Definir ruta de defecto

$ vi /etc/init.d/network.local

route add default 144.253.245.1 1

Hacer que la ruta se defina al arrancar la máquina (ver S30network):

$ ln -s /etc/init.d/network.local /etc/rc0.d/K39network # before network $ ln -s /etc/init.d/network.local /etc/rc2.d/S31network # after network

System System Manager Network and Connectivity Set Up and Start Networking

Administración del sistema - 4 7

Parada/rearranque de la conexión a red

$ /etc/init.d/network stop
$ /etc/init.d/network start

Comprobación del acceso a una máquina remota

$ ping gaudi

PING gaudi.barna.sgi.com (144.253.245.12): 56 data bytes
64 bytes from 144.253.245.12: icmp_seq=0 ttl=255 time=0.859 ms
64 bytes from 144.253.245.12: icmp_seq=1 ttl=255 time=1.047 ms
64 bytes from 144.253.245.12: icmp_seq=2 ttl=255 time=1.036 ms

-------> Pulsar CTRL-C para parar el "ping"

----gaudi.barna.sgi.com PING Statistics----
3 packets transmitted, 3 packets received, 0% packet loss
round-trip min/avg/max = 0.859/0.981/1.047 ms

Comprobación de la conexión (física) del cable ethernet

$ tail -f /var/adm/SYSLOG

Desconectar el cable, esperar unos segundos y reconectar (en ambos casos debe salir mensaje "link ok/link fail")

Comprobación de interfaces

$ netstat -in

Name Mtu   Network         Address            Ipkts Ierrs    Opkts Oerrs  Coll
ef0  1500  144.253.245     144.253.245.35    687543     2   262917   113 10003
lo0  8304  127             127.0.0.1         202507     0   202507     0     0

Comprobación de rutas

$ netstat -rn

Routing tables
Internet:
Destination      Gateway            Netmask    Flags    Refs     Use  Interface
default          144.253.245.1                 UG          0        6  ef0
127.0.0.1        127.0.0.1                     UH         16    35954  lo0
144.253.245      144.253.245.35     0xffffffc0 U           4    75001  ef0
144.253.245.35   127.0.0.1                     UGHS        1        0  lo0
224              144.253.245.35     0xf0000000 US          2        9  ef0

Administración del sistema - 4 8

Instalación de software

Administración del sistema - 5 0

Versiones del Sistema Operativo IRIX

Versión Plataforma Hardware

IRIX 5.3 Indy, Indigo2 IRIX 5.3xfs Indy, Indigo2

IRIX 6.0 Onyx, Challenge, PowerChallenge IRIX 6.1 Onyx, Challenge, PowerChallenge

IRIX 6.2 All platforms release

IRIX 6.3 O2 (arquitectura UMA)

IRIX 6.4 Octane, Onyx2, Origin200, Origin2000 (arq. S2MP)

IRIX 6.5 All platforms release

Instalación de patches

Periódicamente aparecen patches recomendados.

Administración del sistema - 5 1

El comando Inst

$ inst

                                   Inst Main Menu

                                    1. from [source]                Specify location of software to be installed
                                    2. list [keywords] [names]      Display information about software subsystems
                                    3. go                           Perform software installation and removal now
                                    4. install [keywords] [names]   Select subsystems to be installed
                                    5. remove [keywords] [names]    Select subsystems to be removed
                                    6. keep [keywords] [names]      Do not install or remove these subsystems
                                    7. step [keywords] [names]      Interactive mode for install/remove/keep
                                    8. conflicts [choice ...]       List or resolve installation conflicts
                                    9. help [topic]                 Get help in general or on a specific word
                                   10. view ...                     Go to the View Commands Menu
                                   11. admin ...                    Go to the Administrative Commands Menu
                                   12. quit

                                   Inst> from
                                   Previous installation sites:

                                    1 /tmp/nqe -----> instalamos desde un directorio
                                    2 duffy:/CDROM/dist -----> instalamos desde un CDROM de una máquina remota
                                    3 122.234.56.7:/CDROM/dist -----> instalamos desde un CDROM de una máquina remota
                                    4 /CDROM/dist -----> instalamos desde el CDROM de nuestra máquina
                                     .
                                     :
                                   11 none (no distribution, view installed products)
                                   12 quit (no action)

                                   Install software from:[/tmp/nqe] /CDROM/dist6.4
                                   Reading installation history .. 100% Done.
                                   Reading distribution ..   0%
                                   Reading distribution .. 100% Done.
                                   Checking dependencies .. 100% Done.
                                   Calculating sizes .. 100% Done.

                                   Inst> list
                                     View:      distribution
                                     Status:    N=new, U=upgrade, S=same, D=downgrade
                                     Selection: i=install, r=remove, k=keep

                                     Subsystem Types [bdrpc]:  b=reBoot needed, d=Default, r=Required, p=patch, c=Client only

                                   i N  nfs.books.NIS_AG [d]             644+  NIS Administration Guide
                                   i N  nfs.books.ONC3NFS_AG [d]         704+  ONC3NFS Administrator’s Guide
                                   i N  nfs.man.nfs [d]                  296+  NFS Support Manual Pages
                                   i N  nfs.man.relnotes [d]              32+  NFS Release Notes
                                   i N  nfs.sw.autofs [bd]               176+  AutoFS Support
                                   i N  nfs.sw.cachefs [bd]              224+  CacheFS Support
                                     N  nfs.sw.dskless_client [c]          4+  Diskless Client Support
                                     N  nfs.sw.dskless_server            156+  Diskless Server Support
                                   i N  nfs.sw.nfs [bd]                  724+  NFS Support
                                   i N  nfs.sw.nis [bd]                  596+  NIS (formerly Yellow Pages) Support

                                   i N  pcnfsd.man.manpages [d]            8+  Man Pages
                                   i N  pcnfsd.man.relnotes [d]           32+  Release Notes
                                   i N  pcnfsd.spool.directory [d]        12+  Print Spooling Directory
                                   i N  pcnfsd.sw.base [d]                72+  Base Subsystem

Especificar dispositivo lectura

    Listar contenido del CD

Administración del sistema - 5 2

El comando Inst (cont.)

                                   Disk space summary (Kbytes):            /    /disk6    /disk2

                                   Current free space                2641452   1301808   1230220
                                   - Selections net change              2980+        0         0
                                   - Temporary inst overhead            4568+        0         0
                                   = Minimum free during install     2633904   1301808   1230220

                                   Free space after reboot           2638472   1301808   1230220

                                   Inst> k nfs.books ---> no instalar

                                   Inst> i nfs.sw.dskless_client ---> instalar (para instalar todos:  i *

                                   Inst> list
                                     View:      distribution
                                     Status:    N=new, U=upgrade, S=same, D=downgrade
                                     Selection: i=install, r=remove, k=keep

                                     Subsystem Types [bdrpc]:  b=reBoot needed, d=Default, r=Required, p=patch, c=Client only

                                     N  nfs.books.NIS_AG [d]             644+  NIS Administration Guide
                                     N  nfs.books.ONC3NFS_AG [d]         704+  ONC3NFS Administrator’s Guide
                                   i N  nfs.man.nfs [d]                  296+  NFS Support Manual Pages
                                   i N  nfs.man.relnotes [d]              32+  NFS Release Notes
                                   i N  nfs.sw.autofs [bd]               176+  AutoFS Support
                                   i N  nfs.sw.cachefs [bd]              224+  CacheFS Support
                                     N  nfs.sw.dskless_client [c]          4+  Diskless Client Support
                                     N  nfs.sw.dskless_server            156+  Diskless Server Support
                                   i N  nfs.sw.nfs [bd]                  724+  NFS Support
                                   i N  nfs.sw.nis [bd]                  596+  NIS (formerly Yellow Pages) Support

                                   i N  pcnfsd.man.manpages [d]            8+  Man Pages
                                   i N  pcnfsd.man.relnotes [d]           32+  Release Notes
                                   i N  pcnfsd.spool.directory [d]        12+  Print Spooling Directory
                                   i N  pcnfsd.sw.base [d]                72+  Base Subsystem

                                   Disk space summary (Kbytes):            /    /disk6    /disk2

                                   Current free space                2641472   1301808   1230220
                                   - Selections net change              1624+        0         0
                                   - Temporary inst overhead            4568+        0         0
                                   = Minimum free during install     2635280   1301808   1230220

                                   Free space after reboot           2639848   1301808   1230220

                                   Inst> go
                                   Pre-installation check ..   8%
                                   Checking space requirements ..  16%
                                   Installing/removing files ..  16%
                                   Installing new versions of selected pcnfsd.man subsystems
                                   Installing/removing files ..  94%
                                   Running exit-commands ..  99%
                                   Checking dependencies .. 100% Done.
                                   Installations and removals were successful.
                                   You may continue with installations or quit now.

                                   To install from another CD, change the CD in the drive and enter
                                   command "from".

                                   Inst> quit

  Quitar Software a NO instalar

    Anadir software a instalar

             Listar

      Terminar la instalación

     Proceder a la instalación

Administración del sistema - 5 3

El comando Inst (cont.)

Resolución de conflictos

This product is only suitable for the configuration:

   1a. Do not install nfs (1263561138)
   1b. Also install xxx (1263562138)

Resolve conflicts by typing "conflicts choice choice ..."
or try "help conflicts"

Inst> conflicts 1a

Reinstalación de los ficheros de configuración

En la reinstalación de un software ya instalado, "go" no reescribe los ficheros de configuración.

Si se desea reinstalarlo por completo, deberá borrarse (remove) e instalarse.

Versión gráfica.

$ swmgr

Desde toolchest:

Instalación de los ficheros por defecto

Inst> i default

System Software Manager

Administración del sistema - 5 4

Licencias Software

Tipos de licencias (según el software de manejo de licencias utilizado):

FLEXLM: se almacenan en /var/flexlm/license.dat

FEATURE pcpcol sgifd 1.000 03-sep-96 0 AC52EA45702385A4DC4E \
HOSTID=ANY vendor_info="PCP COLLECTOR" \
ISSUER="Silicon Graphics, Inc."

NetLS: se almacenan en /var/netls/nodelock

##WORKSHOP
#:#"Silicon Graphics, Inc." "WORKSHOP" "1.1" "1996/11/30" 1
536fb4685914.02.c0.1a.3d.52.00.00.00 a5kdby2xfdabgc9999998xaa

Listar las licencias ya instaladas

Desde toolchest:

o viendo el contenido de los ficheros de licencias (FLEXLM o NetLS según corresponda)

Anadir una nueva licencia

Editar el fichero de licencias (FLEXLM o NetLS según corresponda) Incluir las 3 líneas de la licencia

System License Manager

Administración del sistema - 5 5

Reinstalación del Sistema Operativo

Ficheros a salvar antes de la reinstalación

Back-up total del disco de sistema operativo

Salvar, de manera que queden fácilmente accesibles:

/var/yp/ypdomain

Salida de $ versions

Todo el directorio (y subdirectorios) /etc, y especialmente:

/etc/TIMEZONE
/etc/exports
/etc/fstab
/etc/group
/etc/hosts
/etc/hosts.equiv
/etc/inittab
/etc/lvtab
/etc/network.local
/etc/nqeinfo
/etc/passwd
/etc/resolv.conf
/etc/shadow
/etc/sys_id

/etc/init.d/network.local

Administración del sistema - 5 6

Reinstalación del Sistema Operativo (cont.)

Procedimiento

1- Introducir el CD-Rom del Sistema Operativo en el CD 2- Parar la máquina (shutdown). NO hacer "restart". 3- Cuando aparezca

                 Staring up the system
                 Stop for maintenance

   Pulsar <ESC> o hacer click sobre "Stop for maintenance"

4- Seleccionar Install System Software 5- Seleccionar Local CD-ROM 6- Pulsar Install. Aparece:

Copying Installation tools to disk

(tarda unos minutos: copia miniroot en /dev/swap)

7- Inst> 13 (admin) 8- Admin> 11 (mkfs)

Are you sure you want to clean your disks ?
         {yes, no, shell, help}: yes
Make new file system on /dev/dsk...? yes
Do you want efs/xfs ?  xfs

9- Admin> 20 (return) 10- Inst> 1 (from)

Install software from /CDROM/dist  -> RETURN
Reading product descriptions...  (lee hasta 100%)
This CD is part of a set...
--> abrir el CD (pulsando el botón), poner el 2o. CD y cerrar
Install software from /CDROM/dist  -> RETURN
Reading product descriptions...  (lee hasta 100%)
This CD is part of a set...
Install software from /CDROM/dist  ->  done   RETURN

Administración del sistema - 5 7

Reinstalación del Sistema Operativo (cont.)

Inst> 5 (go) - - - > " i default" si no hay nada seleccionado
         Pre-installation check (hasta 100%)
         Checking space
         Installing/removing
         Please insert the "IRIX 6.3" CD
         --> Ponerlo y esperar (lo detecta solo)

10- Admin> quit 11- Inst> quit

Ready to restart the system
Restart ? {yes, no, shell, help}: yes

IMPORTANTE: instalar los PATCHs necesarios

Instalación desde CD remoto

1- Nuestra máquina debe tener la dirección correcta:

setenv netaddr 123.123.123.1 (prom monitor)

2- En la máquina remota

- guest debe no tener password - en /etc/inetd.conf la línea tftp debe tener /CDROM/dist al final (se autoriza el acceso al CDROM)

Administración del sistema - 5 8

Información software del sistema

$ uname -a

IRIX64 demo2 6.4 02121744 IP30

$ uname -R

6.4 S2MP+OCTANE

$ hostid

0x90fdf50c

$ hostname

demo2

$ versions

I = Installed, R = Removed

   Name                 Date      Description

I  4Dwm                 05/21/96  Desktop Window Manager, 6.2 (based on OSF/Motif 1.2.4)
I  4Dwm.man             05/21/96  Desktop Window Manager Man Pages
I  4Dwm.man.relnotes    05/21/96  Desktop Window Manager Release Notes
I  4Dwm.sw              05/21/96  Desktop Window Manager
I  4Dwm.sw.4Dwm         05/21/96  Desktop Window Manager

$ versions -b

I = Installed, R = Removed

I  4Dwm                 05/21/96  Desktop Window Manager, 6.2 (based on OSF/Motif 1.2.4)

$ versions long

l     0     0 eoe.sw.unix             etc/link
f 58273     2 eoe.sw.unix             etc/lnsyscon
f 58488    34 eoe.sw.unix           c etc/magic
f 41012     1 eoe.sw.unix           c etc/mipsabiversion
f 33703    42 imgtools.sw.tools       usr/sbin/imgcopy
f 38871    26 imgtools.sw.tools       usr/sbin/imgformats
f 19652    42 imgtools.sw.tools       usr/sbin/imginfo

$ versions remove nombre_producto

---> Versión sistema operativo

---> Versión y sub-versión del sistema operativo

---> IMPORTANTE: NO es fijo, depende del hostname y de la dirección IP

---> Nombre de la máquina

---> Software (de SGI) instalado

---> Sólo el nombre del producto

---> Muesta todos los ficheros instalados El listado es enorme -> se recomienda usar:

$ versions long | grep nombre

o

$ showfiles producto

---> Desinstala un producto

Administración del sistema - 5 9

Principales Directorios UNIX

IRIX Root Directories

/ Contains hardware-specific files and files required to start the system.

bin Contains publicly executable commands. (Some are root-only.)

debug Provides a link to /proc.

dev Contains special files that define all of the devices on the system.

etc Contains administrative programs and tables.

lib Contains public libraries.

lost+found Used by fsck(1M) to save disconnected files and directories.

proc Provides an interface to running processes that may be used by debuggers such as dbx(1).

tmp Used for temporary files. ---> se borra al hacer reboot !

usr Used to mount the /usr file system and for files that are the same from system to system. These files are not writable.

var Used for files that are specific to each system. There is typically a symbolic link to /usr for each file in /var.

Administración del sistema - 6 0

Principales Directorios UNIX (cont.)

Other Important IRIX System Directories

/etc/init.d Contains shell scripts used in upward and downward transitions to all system run levels. These files are linked to files beginning with S (start) or K (kill) in /etc/rcn.d, where n is replaced by the appropriate run level number.

/etc/config Contains start-up and run-time configuration information.

/etc/rc0.d Contains files executed by /etc/rc0 to bring the system to run-level 0. Files in this directory are linked from files in the /etc/init.d directory and begin with either a K or an S. K indicates processes that are killed, and S indicates processes that are started when entering run-level 0.

/etc/rc2.d Contains files executed by /etc/rc2 for transitions to system run-level 2. Files in this directory are linked from files in the /etc/init.d directory and begin with either a K or an S. K indicates processes that should be killed, and S indicates processes that should be started when entering run-level 2.

/etc/rc3.d Contains files executed by /etc/rc3 for transitions to system run-level 3. Files in this directory are linked from files in the /etc/init.d directory and begin with either a K or an S. K indicates processes that should be stopped, and S indicates processes that should be started when entering run-level 3.

/var/adm/acct Contains information collected by the accounting subsystem.

/var/adm/crash Contains crash dumps of the system. After analysis, and if appropriate, these dumps can safely be removed unless your support provider has requested otherwise. See the savecore(1) reference page for more information.

/var/adm/sa Contains information collected by sar(1).

/usr/people Contains the home directories of users of the system or network. This directory can be a link to /var/people or a mount point for a totally separate file system.

/usr/share This directory contains files that are the same on all systems.

/var/spool Contains spooling directories. The directories in this directory hold outbound mail, print requests, and other data.

/var/spool/cron/crontabs Contains crontab files for the adm, root, and sys logins and ordinary users listed in cron.allow.

/var/sysgen/master.d Contains files that define the configuration of hardware devices, software services and utilities, and aliases.

/var/sysgen/stune Contains files that define the default settings of all kernel tunable parameters.

/var/sysgen/mtune Contains files that define the current settings of all kernel tunable parameters.

Administración del sistema - 6 1

Principales Directorios UNIX (cont.)

Important IRIX System Files

/etc/cshrc Contains the standard (default) environment for /bin/csh users.

/etc/exports Contains the list of NFS file systems exported at boot time to NFS clients if the optional NFS software is installed. /etc/fstab Specifies the filesystem(s) to be mounted.

/etc/gettydefs Contains information used by getty to set the speed and terminal settings for a line. /etc/group Describes each group to the system.

/etc/hosts Contains information about the known hosts on the network. /etc/hosts.equiv Contains a list of hosts trusted for non-superuser rlogin and rsh execution. /etc/inittab Contains the instructions to define the processes created or terminated by init for each initialization state. /etc/issue Displays a message to users before logging in to the system over the network or on serial lines. /etc/lvtab Contains information describing the logical volumes used by the workstation. This file is read by the logical volumes utilities. /etc/motd Contains a brief "message of the day." /etc/passwd Identifies each user to the system.

/etc/profile Contains the standard (default) environment for /bin/sh users.

/etc/rc0 Contains a script that executes shell scripts in /etc/rc0.d to bring the system to run-level 0. /etc/rc2 Contains a script that executes shell scripts in /etc/rc2.d and /etc/rc.d on transitions to system run-level 2 /etc/shutdown Contains a shell script that gracefully shuts down the system in preparation for system backup or for scheduled downtime. /etc/sys_id Contains the system name.

/etc/ttytype Contains a list, ordered by terminal port, of what kind of terminal is likely to log in to thatport. /etc/TIMEZONE Used to set the default time zone shell variable TZ. /etc/utmp Contains the information on the current runstate of the system. /etc/wtmp Contains a history of system logins. /etc/xwtmp Contains an extended history of system logins.

/var/adm/sulog Contains a history of su command usage. This file should be checked periodically for excessive size and archived. /var/adm/SYSLOG Contains system and daemon error messages. /var/yp/ypdomain Contains the domain name if the workstation is using NIS.

/var/cron/log Contains a history of all the actions taken by cron. This file should be checked periodically for excessive size and reduced if necessary. /usr/lib/cron/cron.allow Contains a list of users allowed to use crontab(1). This file cannot exist on the system at the same time as cron.deny. /usr/lib/cron/cron.deny Contains a list of users who are denied access to crontab(1). It is checked if /usr/lib/cron/cron.allow does not exist.

Administración del sistema - 6 2

Administración de usuarios

Administración del sistema - 6 4

Proceso de creación de usuarios

0- Definir los parámetros del usuario

User name : nombre del usuario UID : User ID, rango válido: 100-2147483647 (0: root, 1-99: system users) GID : Group IDs a los que pertenece el usuario.

Para cambiar de grupo, el usuario debe usar los comandos $ newgrp o $ multgrps Directory : Home directory, por defecto /usr/people/username Login shell : /bin/sh, /bin/csh, /bin/ksh, /bin/tcsh (por defecto: /bin/sh, Bourne Shell) password : puede modificarse con el comando $ passwd status : "PS" passworded or locked, "LK" locked, "NP" no password. comentario : Suele ser el nombre completo, telefono, departamento, etc. mm/dd/yy : Último día de cambio de password min : Mínimo número días necesarios entre cambio de password max : Máximo num. días de validez del password. Será forzado a cambiarlo cuando expire. Si min>max el usuario no puede cambiar el password

1- Crear el directorio del usuario (mkdir)

2- Anadir el usuario en /etc/passwd

3- Anadir el grupo (si es nuevo) en /etc/group

4- Crear los ficheros de configuración del usuario (.profile, .cshrc, .login, .history (.sh_history si ksh), .aliasetc...). Defecto: /etc/stdlogin, /etc/stdcshrc, /etc/stdprofile.

5- Cambiar propiedad de los ficheros: $ chown -R username ~username $ chgrp -R grupo ~username

5- asignar un password temporal al usuario

6- Hacer que el usuario entre en su cuenta y cambie el password.

Todas estas fases pueden hacerse gráficamente.

Por razones históricas, se recomienda 100-65535, alguna aplicación podría dar problemas (ej: EFS filesystems)

Administración del sistema - 6 5

Proceso de borrado de usuarios

1- Bloquear la cuenta

2- Backup de los ficheros

3- Borrar los ficheros

4- Borrar los mails que puedan quedar del usuario en /var/mail/username

5- Borrar la referencia al usuario de las listas: /etc/aliases y /etc/group

Todas estas fases pueden realizarse gráficamente.

Administración del sistema - 6 6

Control de usuarios

Desde toolchest: (recomendable para anadir/modificar pocos usuarios)

Desde comando: (recomendable para anadir/modificar muchos usuarios)

$ passmgmt -a --> anade un nuevo usuario
$ passmgmt -m --> modifica un usuario
$ passmgmt -d --> borra un usuario

$ passwd -s -a --> lista los parámetros de los usuarios

root            PS      0      0 /  /bin/csh
sysadm          LK      0      0 /usr/admin  /bin/sh
diag            LK      0    996 /usr/diags  /bin/csh
daemon          LK      1      1 /  /dev/null
guest           NP    998    998 /usr/people/guest  /bin/csh
etorres         PS  25311     20 /user/sgipeople/etorres  /bin/csh

Directamente:

Editando los ficheros de configuración (/etc/passwd, /etc/group)

System System Manager Security and Acces Control User Manager

Add a User Account

Remove a User Account

Modify a User Account

Administración del sistema - 6 7

El fichero de passwords

$ cat /etc/passwd

root:4TKkbw1s/cJv:0:0:Super-User:/:/bin/csh
sysadm:*:0:0:System V Administration:/usr/admin:/bin/sh El comando ´pwck´ verifica el contenido
daemon:*:1:1:daemons:/:/dev/null
bin:*:2:2:System Tools Owner:/bin:/dev/null
          :
          :
medical:WHDgUiZZuuELk:1000:998:Guest Account:/usr/people/medical:/bin/csh

Substituyendo el password por un asterisco (*) bloqueamos la cuenta (lock status)

El password puede modificarse desde toolchest, o con el comando $ passwd

Para eliminar el password puede editarse el fichero /etc/passwd y borrar el campo encriptado

Características del password:

- mínimo 6 caracteres (sólo significativos los 8 primeros) - como mínimo 2 caracteres alfabéticos (a-z, A-Z) y al menos un carácter especial o numérico - no debe coincidir con el username ni con ningún shift circular del mismo. - los nuevos passwords deben diferir al menos en 3 caracteres del anterior

pepet_puig:Kkbw3/sTf2:49999:777:Josep Maria Puig-Dept. A:/usr/people/pepet_puig:/bin/csh

logname passwd uid gid comentario home_directory shell

Administración del sistema - 6 8

El fichero de grupos

$ cat /etc/group

sys::0:root,bin,sys,adm
root::0:root
daemon::1:root,daemon
bin::2:root,bin,daemon
adm::3:root,adm,daemon
mail::4:root
uucp::5:uucp
rje::8:
lp:*:9:
nuucp::10:nuucp
user::20:
other::995:
guest:*:998:
nobody:*:60001:
+

Si tenemos NIS, "+" incorpora los grupos de la base de datos NIS

 proyectos:sfde.fh83%er:12340:pepet_puig,medical,root

groupname passwd gid lista_usuarios

Administración del sistema - 6 9

Shadow passwords

Antes de la activación:

         $ ls -las /etc/passwd
    3 -rw-r--r--    1 root     sys         1239 Mar 18 20:11 passwd

         $ head /etc/passwd
            root:RKCD7xYvR5AyQ:0:0:Super-User:/:/bin/csh

Activación:

$ pwconv  ----> copia /etc/passwd y /etc/shadow sobre /etc/passwd y /etc/shadow

Después de la activación:

         $ ls -las /etc/passwd /etc/shadow
     8 -r--r--r--    1 root     sys         1089 Jul  1 08:47 passwd
            8 -r--------    1 root     sys          400 Jul  1 08:47 shadow
         $ head /etc/passwd
            root:x:0:0:Super-User:/:/bin/csh
         $ head /etc/shadow
            root:RKCD7xYvR5AyQ:10046::::::-1

Desactivación:

$ cp opasswd passwd
$ rm shadow

Si tenemos usuarios NIS: El password proporcionado por NIS no es utilizado. Por tanto, si creamos un nuevo usuario, debemos anyadir el password en /etc/shadow del cliente NIS

Administración del sistema - 7 0

Shells

sh (1) - shell, the standard/job control/restricted command programming language csh (1) - shell command interpreter with a C-like syntax ksh (1) - KornShell, a standard/restricted command and programming language tcsh (1) - shell with file name completion and command line editing rsh (1C) - remote shell

Ficheros de login/logout

Shell Comunes Privadas (usuario)

sh /etc/profile $HOME/.profile

    csh     /etc/cshrc, /etc/.login $HOME/.cshrc, $HOME/.login
    ksh     /etc/profile $HOME/.profile
    tcsh     /etc/csh.cshrc $HOME/.tcshrc (si no existe, entonces $HOME/.tcshrc)

Administración del sistema - 7 1

Comunicación con los usuarios

Message of the day: /etc/motd

Mostrado cad vez que se accede al sistema o se abre una nueva ventana Se recomienda reservalo para mensajes CORTOS e IMPORTANTES

/etc/issue

Mostrado cada vez que un usario accede al sistema vía telnet o rlogin

$ /etc/wall (terminado en CTRL-d)

Envía un mensaje por pantalla a todos los usuarios que estén conectados

$ mail username

Administración del sistema - 7 2

NIS (antiguamente Yellow Pages)

Descripción

NIS: Network Information Service Permite compartir las cuentas de usuario desde varias máquinas Funciona sobre NFS.

Hay un master server (que mantiene la base de datos), N slave servers (con duplicado de la base de datos) y M clientes

Software a instalar

NFS (NIS está incluido en NFS)

Configuración (a parte de la de NFS)

$ chkconfig ypmaster on --> en el servidor master
$ chkconfig ypserv on --> en los servidores (tanto masters como slave)
$ chkconfig yp on --> en el servidor y en los clientes

Configuración del master server

$ vi /etc/config/ypmaster.options ---> lista de ficheros a mantener desde NIS
PWFILE=/etc/passwd.yp ---> pueden ser los ficheros que se desee
ALIASES=/etc/aliases.yp
$ vi /etc/config/ypserv.options

-i

$ vi /etc/config/ypbind.options
-ypsetme

$ cp /etc/passwd /etc/passwd.yp

$ vi /usr/etc/yp/ypdomain --> dominio en todas las máquinas (tanto servidores como clientes)
barna.sgi.com

$ ypinit -m --> inicialización. Crea la base de datos en varios ficheros de /etc

Debe repetirse cada vez que se da de alta un slave server

$ /etc/init.d/network stop ; /etc/init.d/network start

Administración del sistema - 7 3

NIS (cont.)

Configuración de los slave servers

$ vi /etc/config/ypserv.options

-i

$ vi /etc/config/ypbind.options
-ypsetme

$ vi /usr/etc/yp/ypdomain --> dominio en todas las máquinas (tanto servidores como clientes)
barna.sgi.com

$ ypinit -s master_name --> inicialización. Copia la base de datos del master server

Debe reinicializarse el master server.

$ /etc/init.d/network stop ; /etc/init.d/network start

Configuración de los clientes

$ vi /etc/config/ypbind.options
-ypsetme

$ vi /usr/etc/yp/ypdomain --> dominio en todas las máquinas (tanto servidores como clientes)
barna.sgi.com

$ ypset master_name --> indica quién es el server al que debe consultarse la base de datos NIS

Editar los siguientes y anadir anadir una línea con el carácter "+"

$ vi /etc/passwd --> Acepta todos los usuarios desde NIS (puede aceptarse sólo algunos)
+::0:0:::
$ vi /etc/group
+
$ vi /etc/aliases
+:+

Administración del sistema - 7 4

NIS (cont.)

Cambio de parámetros del usuario

$ yppasswd --> permite cambiar el password
$ ypchpass --> permite cambi ar el resto de parámetros (comentario, shell, home directory, etc..)

$ /var/yp/ypmake -u --> rehace la base de datos y la copia a los slave servers

Actualización de la base de datos (en el master server)

$ /var/yp/ypmake ---> Reconsryuye la base de datos y la distribuye a los servidores

$ tail /var/spool/cron/crontabs/root

0,17,30,45 * * * * if /etc/chkconfig ypmaster && /etc/chkconfig yp && test -x /var/yp/ypmake; then /var/yp/ypmake; fi

Actualización de la base de datos (en los client server)

$ tail /var/spool/cron/crontabs/root ---> Trae la base de datos NIS del master server

8  *     *  *  *  if test -x /var/yp/ypxfr_1ph; then /var/yp/ypxfr_1ph; fi
9  9,15  *  *  *  if test -x /var/yp/ypxfr_2pd; then /var/yp/ypxfr_2pd; fi
10 9     *  *  *  if test -x /var/yp/ypxfr_1pd; then /var/yp/ypxfr_1pd; fi

(1 vez cada hora, 1 o 2 veces cada día)

Administración del sistema - 7 5

Accounting

Software a instalar

eoe.sw.acct (CD-ROM del Sistema Operativo)

Configuración

$ chkconfig acct on
$ /etc/init.d/acct start

Utilización

$ acctcom --> Reporte general

COMMAND                           START    END             REAL        CPU       MEAN
NAME       USER      TTYNAME      TIME     TIME          (SECS)     (SECS)    SIZE(K)
chmod      root      pts/1        17:43:18 17:43:18        0.01       0.01       0.00
a.out      etorres   pts/1        17:43:19 17:43:23        4.99       4.86     409.09
bio3d      root      ?            17:38:23 17:48:27      604.96       0.02       0.00

$ acctcom -u username --> Reporte de un usuario
$ acctcom -q --> Reporte de estadística media

cmds=36 Real=50.81 CPU=0.15  USER=0.03  SYS=0.12  CHAR=27388.64 BLK=2.22   USR/TOT=0.18 HOG=0.00

$ /usr/lib/acct/diskusg /dev/usr --> Reporte de utilización de disco por usuario

Ficheros

Los comandos en /var/spool/cron/crontabs/adm ejecutan accounting mensual (monacct) Los comandos en /var/spool/crontabs/root ejecutan accounting de utilización de disco (dodisk) /var/adm/acct/nite contains files that are reused daily by runacct. /var/adm/acct/sum contains the cumulative summary files updated by runacct. /var/adm/acct/fiscal contains periodic summary files created by monacct.

IMPORTANTE: Controlar el tamanyo que va alcanzando /var/adm/acct

Administración del sistema - 7 6

Accounting (cont.)

Ficheros de estadísticas de accounting

/var/adm/acct/nite --> ficheros usados diariamente por runacct /var/adm/acct/sum --> ficheros resumen acumulados /var/adm/acct/fiscal --> ficheros resumen mensuales (o semanales, segun la frecuencia con que se llame a monacct)

IMPORTANTE: Controlar el tamanyo que va alcanzando /var/adm/acct

Procedimiento

Los comandos en /var/spool/cron/crontabs/adm ejecutan:

$ cat /var/spool/cron/crontabs/adm # runacct processes connect,fee,disk, and process accounting files --> genera el accounting diario 0 4 * * 1-6 if /etc/chkconfig acct; then /usr/lib/acct/runacct 2> /var/adm/acct/nite/fd2log; fi # ckpacct checks the size of /var/adm/pacct --> rompe los ficheros grandes en pequenos 5 * * * 1-6 if /etc/chkconfig acct; then /usr/lib/acct/ckpacct; fi # monacct is invoked once a month and creates summary files in --> genera el accounting mensuale (periódico) # /var/adm/acct/fiscal 0 5 1 * * if /etc/chkconfig acct; then /usr/lib/acct/monacct; fi

Los comandos en /var/spool/crontabs/root ejecutan accounting de utilización de disco (dodisk)

Accounting NQS

(ver capítulo NQS/NQE)

Administración del sistema - 7 7

$ cat /etc/default/login

#ident "$Revision: 1.18 $" # # Set number of clock ticks per second (do not change!). HZ=100 # # If defined, only allows root logins on the device specified. # MUST NOT be defined as either "/dev/syscon" or "/dev/systty"! ##CONSOLE=/dev/console # # Must all accounts have passwords? If YES, and user has no password, they # will be prompted for one at login time. PASSREQ=NO # # Put SHELL in environment? ALTSHELL=YES # # Like PASSREQ, but locks out user if they have no password. MANDPASS=NO # # Default umask, in octal. UMASK=022 # # Exit login after this many seconds of inactivity (max 900, or 15 min). ##TIMEOUT=60 # # Sleep time before login incorrect message (max 60 seconds). ##SLEEPTIME=1 # # Seconds login disabled after LOGFAILURES or MAXTRYS unsuccesful attempts # (no maximum). ##DISABLETIME=20 # # Exit login after MAXTRYS unsuccesful attempts (0 = unlimited attempts). ##MAXTRYS=3 # # If there are LOGFAILURES consecutive unsuccessful login attempts, each of # them will be logged in /var/adm/loginlog, if it exists. Users get at most # the minimum of (MAXTRYS, LOGFAILURES) unsuccesful attempts. LOGFAILURES # has a maximum value of 20. ##LOGFAILURES=3 # # How long can expired passwords stay idle before being "locked out"? ##IDLEWEEKS=-1 #

Seguridad

# Paths for normal and super users (from /usr/include/paths.h). ##PATH=:/usr/sbin:/usr/bsd:/sbin:/usr/bin:/bin:/usr/bin/X11 ##SUPATH=/usr/sbin:/usr/bsd:/sbin:/usr/bin:/bin:/etc:/usr/etc:/usr/bin/X11 # # Log to syslog all login failures (SYSLOG=FAIL) or all successes and # failures (SYSLOG=ALL). No messages to syslog if not set. SYSLOG=FAIL # # If YES, make process be a member of all of the user’s supplementary groups. # (see multgrps(1)). INITGROUPS=YES # # If set to a file, call this program for authentication and take actions # based on its return code (see the man page for details). WARNING! Use # of this variable can defeat irix security! ##SITECHECK=/some-authentication-program # # If LANG is set, make this the default login language. # This is used if no LANG comes from environment (rlogind, getty, ...) # and $HOME/.lang does not exist or does not contain a lang id. # only LANG is supported, not LC_???? LANG=C # # If SVR4_SIGNALS is set to YES, the process will have SIGXFSZ and SIGXCPU # disabled. If you intend to use these signals for process management # within a shell, you should set SVR4_SIGNALS to NO. Many shells do not # handle these signals correctly, so if they are set when the shell encounters # a limit the shell may terminate unexpectedly. # SVR4_SIGNALS=NO # If LOCKOUT is greater than zero, lock the user’s account after LOCKOUT # consecutive unsuccessful login attempts. Each unsuccessfull login # attempt, via login or xdm, increments the user’s system-wide bad login # count. A single successful login resets the count to zero. # LOCKOUT must be less than or equal to 255. LOCKOUT=0

Administración del sistema - 7 8

Seguridad (cont.)

Editar /etc/passwd e incluir "*" en el campo correspondiente al password, para bloquear la cuenta e impedir el acceso interactrivo de la misma.

CRON: process scheduler

Administración del sistema - 8 0

CRON

Pensado para permitir al administrador y a las aplicaciones del sistema.

Puede autorizarse/negarse su utilización a otros usuarios (ficheros /etc/cron.d/cron.allow y /etc/cron.d/cron.deny)

El daemon /sbin/cron debe estar en marcha

Los comandos deben estar en el directorio /var/spool/cron/crontabs/username

$ tail /var/spool/cron/crontabs/root

          #
          # Repair mangled utmp/wtmp entries
          #
          1       0       *       *       *       /usr/sbin/chkutent
          # Run disk cleaning cycle for affected IBM Ultrstar drives twice weekly
          45 2 * * 0,4 /sbin/diskpatch -FH30 -S11
          # fsdump updates the local rfind database
          3 0-3,5-23 * * * /etc/chkconfig rfindd && cd /var/rfindd && exec ./runfsdump

Minuto (0-59) Hora (0-23) Dia del mes (1-31) Mes del ano (1-12) Día de la semana (0-6, 0: domingo) Comando a ejecutar

Al arrancar la máquina, el fichero cron es cargado en memoria --> si se modifica deberá ser recargado a memoria.

$ crontab username

La actividad de cron queda registrada en /var/cron/log

$ crontab -r : borra el fichero crontab
$ crontab -l : lista el fichero crontab

Administración del sistema - 8 1

AT Puede autorizarse/negarse su utilización a otros usuarios (ficheros /etc/cron.d/at.allow y /etc/cron.d/at.deny)

El daemon /sbin/cron debe estar en marcha

Los comandos deben estar en el directorio /var/spool/cron/crontabs/username

$ at hora [día] [+ incremento] < sript_comando

Ejemplos: $ at now < prog1

$ at 9am < comando.script > /tmp/salida
$ at 1900 thursday next week /etc/shutdown -y -p

Administración del sistema - 8 2

1. Modify configuration file for your site.

$ vi /usr/lib/sendmail.cf

The following are parameters which MUST be defined:

# Define name of local domain.

DD corp.sgi.com

# Define domains into which to send mail directly.

CD corp esd asd wpd

# Define name of forwarder host.

DF relay.corp.sgi.com

# Define names of alternate forwarder hosts.

CF palladium.corp.sgi.com palladium

# Define name of the top-level domain.

DT sgi.com

2. Freeze the configuration file.

$ /usr/lib/sendmail -bz

3. Setup the mail alias file to use NIS.

$ vi /usr/lib/aliases

Uncomment the following line: +:+

Configuración del mail

4. Designate the user of the machine to be postmaster.

postmaster:user root:postmaster

5. Recompile changes to the Mail alias file.

$ newaliases

6. Stop the mail system.

$ /etc/init.d/mail stop

7. Restart the mail system.

$ /etc/init.d/mail start

$ /usr/etc/configmail list

forwarder = "relay" relay 144.253.245.2. rootdomain = "" directdomains = "" localdomain = "" pathalias = "/dev/null" recsubdomains = "" relayname = "relay" deadhosts = "somewhere" domainrelay = "relay" mycanonname = "gaudi"

Checks

To check if sendmail daemon is running:

% ps -def | grep sendmail

To check the details about mail delivery:

% /usr/lib/sendmail -v user@host This is a test! <ctrl D>

To check what mail is queued:

% /usr/bsd/mailq

To check the mail alias of a user:

% ypmatch user aliases

Usage

To force the mail queue to be processed:

# /usr/lib/sendmail -q

To compose a vacation message:

# vi ~/.vacation.msg From: smith Subject: John Smith is on vacation I will return Monday, Oct 31. Regards, John Smith

To forward mail to another user:

% echo "user@host > ~/.forward

To initialize the vacation database:

% vacation -i

Configuración de los discos

Administración del sistema - 8 4

Concepos básicos

Controllers, disk/tape drives

Nomenclatura

/dev/dsk/dks2d3s6

    controller drive partition

Partitions

Administración del sistema - 8 5

Los Filesystems XFS

UNIX organiza los discos en filesystems

Los filesystems en IRIX pueden ser de dos tipos: EFS y XFS

Características de los filesystems XFS:

- capacidad 64 bits

- Journaled filesystems (necesita un "log" interno o externo): almacena las operaciones sobre los ficheros. Cuando el log está lleno, realiza efectivamente las operaciones.

- El tiempo de recuperación del file system (tras caída accidental) no crece con el tamano del filesystem.

- límite de tamanos: fichero: 9.000.000 Terabytes filesystem: ilimitado

- Permite volúmenes lógicos (multipartición)

- Permite plexing (disk mirroring) para aumentar la seguridad

- Premite striping para aumentar la velocidad

- Parámetros configurables:

Block size: 512 Bytes si filesystem <100MB, 4096Bytes (default) si filesystem >100MB Log type: interno si filesystem de una sola partición, interno o externo si volumen lógico Log size: mínimo 512 blocks, típico 1000 blocks, si alta actividad: 2000 blocks Inode size: defecto 256 bytes

Administración del sistema - 8 6

Fases en la configuración de los discos

1- Disenar la organización de los file systems a configurar

puntos a tener en cuenta: Número y tamano root file system área de swap área de scratch Striping ? Plexing ?

Discos de back-up ? Reparto de la actividad Intentar evitar el llenado de root

2- Particionar el disco $ fx

3- Crear los volúmenes lógicos $ xlv_make

4- Inicializar los file systems $ mkfs

5- Crear los mount points $ mkdir

6- Montar los file systems $ mount

7- Asignar el área de swap $ swap

8- Actualizar el fichero de montaje /etc/swap root

fs_1

fs_2 swap

tmp rootb

scratch

/

/temp /usu

/temp/scratch

/usu/dep1 /usu/dep2

fs_1 fs_2 fs_3

scratch

Administración del sistema - 8 7

Particionado de un disco

Tipos de disco según su particionado

rootdrive: particiona disco de sistema

3 particiones: 8: volhdr (muy pequenya) 0: xfs (para el sistema): /dev/root 1: raw (swap)

usrrootdrive: particiona disco de sistema con area de usuario

4 particiones: 8: volhdr (muy pequenya) 0: xfs (para el sistema): /dev/root 6: xfs (para el usuario): /dev/dsk/dks*d*s6 1: raw (swap)

optiondrive: particiona disco de usuario

2 particiones: 8: volhdr (muy pequenya) 7: xfs (para el usuario): /dev/dsk/dks*d*s7

volhdr, root y swap deben estar obligatoriamente en las particiones 8, 0 y 1 respectivamente, pero las particiones 0 y 1 no tienen porque utilizarse obligatoriamente para root y swap, pueden ser particiones para el usuario.

Así, particionando con la opción "usrrootdrive" podemos tener 3 particiones de usuario.

Administración del sistema - 8 8

Ejemplo: Particionado de un disco de usuario: /dev/dsk/dks0d2s7

$ fx
fx version 6.2, Mar  9, 1996
fx: "device-name" = (dksc) dksc        SCSI disk
fx: ctlr# = (0) 0
fx: drive# = (1) 2
fx: lun# = (0) 0                  logical unit
...opening dksc(0,2,0)
...controller test...
Scsi drive type == SGI     IBM DPES-31080  S31P

----- please choose one (? for help, .. to quit this menu)-----
[exi]t               [d]ebug/             [l]abel/
[b]adblock/          [exe]rcise/          [r]epartition/
fx> repartition

----- partitions-----
part  type       cyls             blocks          Megabytes   (base+size)
  0: efs        6 + 4718       2586 + 2033458       1 + 993
  1: raw     4724 + 190     2036044 + 81890       994 + 40
  8: volhdr     0 + 6             0 + 2586          0 + 1
 10: volume     0 + 4914          0 + 2117934       0 + 1034

capacity is 2118144 blocks

----- please choose one (? for help, .. to quit this menu)-----
[ro]otdrive        [u]srrootdrive     [o]ptiondrive      [re]size
fx/repartition> optiondrive
fx/repartition/optiondrive: type of data partition = (xfs) xfs
fx/repartition/optiondrive: create usr log partition? = (yes) no
Warning: you will need to re-install all software and restore user data
from backups after changing the partition layout.  Changing partitions
will cause all data on the drive to be lost.  Be sure you have the drive
backed up if it contains any user data.  Continue? yes

----- partitions-----
part  type       cyls             blocks          Megabytes   (base+size)
  7: xfs        6 + 4908       2586 + 2115348       1 + 1033
  8: volhdr     0 + 6             0 + 2586          0 + 1
 10: volume     0 + 4914          0 + 2117934       0 + 1034

capacity is 2118144 blocks

----- please choose one (? for help, .. to quit this menu)-----
[ro]otdrive        [u]srrootdrive     [o]ptiondrive      [re]size
fx/repartition> ..

----- please choose one (? for help, .. to quit this menu)-----
[exi]t               [d]ebug/             [l]abel/
[b]adblock/          [exe]rcise/          [r]epartition/
fx> exit

Administración del sistema - 8 9

Ejemplo: Particionado de un disco de usuario: /dev/dsk/dks0d2s7 (cont)

$ mkfs /dev/dsk/dks0d2s7

meta-data=/dev/dsk/dks0d2s7      isize=256    agcount=8, agsize=33053 blks
data     =                       bsize=4096   blocks=264418, imaxpct=25
log      =internal log           bsize=4096   blocks=1000
realtime =none                   bsize=65536  blocks=0, rtextents=0

$ mkdir /disk2

$ mount /dev/dsk/dks0d2s7 /disk2

$ df -k
Filesystem             Type  kbytes     use     avail  %use Mounted on
/dev/root               xfs   898748   757104   141644  85  /
/dev/dsk/dks0d2s7       xfs  1053672      144  1053528   1  /disk2

$ vi /etc/fstab
/dev/dsk/dks0d2s7 /disk2 xfs raw=/dev/rdsk/dks0d2s7 0 0

Administración del sistema - 9 0

Volúmenes lógicos

Permiten definir file systems formados por varias particiones de más de un disco.

Ofrecen la posibilidad de:

- Aumentar el tamanyo de un file system más allá del tamanyo de un disco. - Aumentar la seguridad (plexing o mirroring) - Aumentar la velocidad de acceso (stripping). Un bloque en cada disco.

Nomenclatura

efs: los volúmenes lógicos se denominan "lv" xfs: los volúmenes lógicos se denominan "xlv"

Tipos de subvolúmenes

efs: Data volumes

xfs: Data volumes Log subvolumes - Utilizados en grandes filesystems XFS Real-time subvolumes - Aplicaciones que precisan grandes prestaciones

Recomendaciones

- Swap NO es un volumen lógico. Ver el apartado específico de swap. - No se recomienda definir volúmenes lógicos en sistemas con un solo disco. - El filesystem de root no puede estar formado por más de una partición.

Administración del sistema - 9 1

Disk Striping

Volumen lógico multivolumen

Los datos se gravan en la primera partición, cuando ésta se llena en la egunda, etc...

Volumen lógico multivolumen con striping:

Los datos se gravan en grupos llamados "stripe units", sucesivamente en particiones consecutivas

Cada "stripe unit" puede ser escrita y leída simultáneamente.

Para aprovechar las ventajas del striping, cada partición debe estar en discos y controladores distintos.

Importancia: todas las paarticiones deben ser iguales. Si no lo son, se tomará el tamano de la menor.

Administración del sistema - 9 2

Definición de volúmenes lógicos de tipo XFS

$ fx --------> Particionar el disco

$ xlv_make --------> Creación del volumen lógico.

  xlv_make> vol xlvnúmero --------> define volumen ej: vol xlv0
  xlv0

  xlv_make> data --------> tipo de volumen
  xlv0.data

  xlv_make> plex
  xlv0.data.0

  xlv_make> ve (-force) (-stripe) dks0d2s0 dks1d3s7  ------> particiones del vol.

  xlv_make> end
  xlv_make> show
  xlv_make> exit --------> El volumen se crea ahora

$ mkfs -t xfs /dev/xlv/xlvnúmero --------> Inicialización

$ mkdir /PATH/directorio --------> Creación del mount point

$ mount /dev/xlv/xlvnúmero /PATH/directorio --------> Montaje del file system

$ vi /etc/fstab --------> Anyadir "mount" para que monte el volumen cuando

arranque la máquina

IRIX 6.3:

$ mkfs -t xfs /dev/dsk/xlv/xlvnúmero

$ mount /dev/dsk/xlv/xlvnúmero /PATH/directorio

Administración del sistema - 9 3

Montaje/desmontaje de los filesystems

Montaje de los file systems

$ cat /etc/fstab

/dev/root           /            xfs  rw,raw=/dev/rroot 0 0
#
############### File systems de una partición ################
#
/dev/dsk/dks2d2s0   /aplic       xfs rw,raw=/dev/rdsk/dks2d2s0 0 0
#
#################### Volumenes lógicos #######################
#
/dev/xlv/xlv2       /usuarios    xfs quota,rw,raw=/dev/rxlv/xlv2 0 0
#
############################ Swap ############################
#
/dev/xlv/xlv1       /swap        xfs rw,raw=/dev/rxlv/xlv1 0 0
/swap/swapfile      swap         swap pri=3 0 0
#
################ Filesystems montados por NFS ################
#
sgibar:/usr/mail    /usr/mail    nfs rw,bg,intr 0 0

$ mount /dev/xlv/xlv2 /usuarios --------> Montaje del file system
$ mount /dev/dsk/dks2d2s0 /aplic  --------> Montaje del file system

$ mount -a --------> Montaje de todos los filesystems contenidos en /etc/fstab
$ mount /dev/xlv/xlv2  --------> Montaje del file system, si está en /etc/fstab
$ mount /usuarios  --------> Montaje del file system, si está en /etc/fstab

Desmontaje de los file systems

$ umount /dev/xlv/xlv2
$ umount /usuarios

Herramienta gráfica

$ xfsm

Administración del sistema - 9 4

Montaje/desmontaje de los filesystems (cont.)

Qué file systems están montados ?

$ mount

/dev/root on / type xfs (rw,raw=/dev/rroot)
/proc on /proc type proc (rw) --------> Filesystem virtual !
/dev/fd on /dev/fd type fd (rw)
sgibar:/usr/mail on /usr/mail type nfs (vers=3,rw,bg,soft,intr,dev=c0001)
/dev/dsk/dks0d2s7 on /disk2 type xfs (raw=/dev/rdsk/dks0d2s7)

Peligro de "desaparición" de ficheros

$ mkdir /directorio
$ cd /directorio
$ ls -las / > ./fichero
$ ls -las

total 16
   0 drwxr-xr-x    2 root     sys           25 Sep 15 12:54 .
   8 drwxr-xr-x   33 root     sys         4096 Sep 15 12:54 ..
   8 -rw-r--r--    1 root     sys         3862 Sep 15 12:54 fichero

$ cd /
$ mount /dev/dsk/dks0d2s7 /directorio
$ ls -las /directorio

total 296
   0 drwxr-xr-x    2 root     sys           76 Feb 26  1997 . ---> Ha desaparecido
   8 drwxr-xr-x   22 root     sys         4096 Sep 15 12:54 ..               "fichero" !?
   8 -rw-r--r--    1 root     sys          330 Feb 26  1997 fichero1
   8 -rw-r--r--    1 root     sys         1320 Feb 26  1997 fichero2
 272 -rw-r--r--    1 root     sys       138888 Feb 26  1997 fichero3

$ umount /directorio
$ ls -las /directorio

total 16
   0 drwxr-xr-x    2 root     sys           25 Sep 15 12:54 .
   8 drwxr-xr-x   33 root     sys         4096 Sep 15 12:54 ..
   8 -rw-r--r--    1 root     sys         3862 Sep 15 12:54 fichero

Administración del sistema - 9 5

Ver la configuración de los discos

prtvtoc -a : Muestra las particiones de los discos

            $ prtvtoc -a
            /dev/rdsk/dks0d1vh
 pt# start    end      #blocks  type    owner
   vh 0        2591     2592
   0 2592     1808090  1805499  xfs/efs /
    1 1808091  2070234  262144   swap    swap
            vol 0        2070234  2070235        ------> 1805499+262144+2592= 2070235

            /dev/rdsk/dks0d2vh
            pt# start    end      #blocks  type    owner
              7 2586     2117933  2115348  xfs/efs /disk2
             vh 0        2585     2586
            vol 0        2117933  2117934

Disco de sistema: 3 particiones

df -k: 898748 kbytes * 1024 = 920.317.952 bytes

vh 2592 blocks * 512 = 1.327.104 bytes / 1805499 blocks * 512 = 924.415.488 bytes swap 262144 blocks * 512 = 134.217.728 bytes ---- - - - - - - - - - - - 1.059.960.320 bytes Disco de usuario: 2 particiones

df -k: 1.053.672 kbytes * 1024 = 1.078.960.128 bytes

vh 2.586 blocks * 512 = 1.324.032 bytes disk2 2.115.348 blocks * 512 = 1.083.058.176 bytes --- - - - - - - - - - - - - 1.084.382.208 bytes

df -k : Muestra el tamanyo y ocupación de los file systems

            $ df -k
            Filesystem          Type  kbytes     use     avail  %use Mounted on
            /dev/root           xfs   898748   814692    84056  91  /
            /dev/dsk/dks0d2s7   xfs  1053672   115864   937808  11  /disk2
            /dev/dsk/dks0d5s7   efs   601584   564685    36899  94  /CDROM
            sgibar:/usr/mail    nfs  1961936  1723776   238160  88  /usr/mail

Administración del sistema - 9 6

Ver la configuración de volúmenes lógicos

$ xlv_mgr : Muestra los volúmenes lógicos (sólo tipo xfs)

xlv_mgr > show -long all
VOL xlv2 (complete)             (node=karnak)
VE xlv2.data.0.0        [active]
        start=0, end=71076863, (stripe)grp_size=4, stripe_unit_size=128
        /dev/dsk/dks0d4s7 (17769232 blks)
        /dev/dsk/dks2d4s7 (17769232 blks)
        /dev/dsk/dks4d4s7 (17769232 blks)
        /dev/dsk/dks6d4s7 (17769232 blks)
VOL xlv3 (complete)             (node=karnak)
VE xlv3.data.0.0        [active]
        start=0, end=31381465, (cat)grp_size=2
        /dev/dsk/dks0d2s0 (13597677 blks)
        /dev/dsk/dks0d3s7 (17783789 blks)
VOL xlv4 (complete)             (node=karnak)
VE xlv4.data.0.0        [active]
        start=0, end=35538431, (stripe)grp_size=2, stripe_unit_size=128
        /dev/dsk/dks4d3s7 (17769232 blks)
        /dev/dsk/dks6d3s7 (17769232 blks)

Administración del sistema - 9 7

Reconfiguración de volúmenes lógicos

$ fx : opción resize.

ATENCIÓN: hay que hacer mkfs a continuación. Por tanto, la información del file system se perderá.

$ xdkm : versión gráfica de la opción resize de fx

$ xfs_growfs

- Debe crearse un volúmen lógico en el que la primera partición sea el filesystem a ampliar - El contenido del file system NO se destruye - El filesystem debe estar montado

Administración del sistema - 9 8

Configuración discos NFS

Activación nfs

$ chkconfig nfs on

En el cliente (máquina que accede a discos remotos)

1.- Crear el directorio mount point:

$ mkdir /directorio_mount

2.- Anyadir en /etc/fstab

maquina_remota:/directorio_remoto /directorio_mount nfs rw,bg,soft 0 0

3.- Montar el file system remoto:

$ mount maquina_remota:/directorio_remoto /directorio_mount

En el servidor (máquina que exporta el directorio)

1.- Anadir en /etc/exports

/directorio_a_exportar -anon=0

2.- Exportar

$ exportfs -a soft: reintenta hasta conseguir la conexión

hard: único intento. Queda bloqueado hasta que consigui la conexión.

intr: permite ser interrumpido bg: crea un proceso en background que seguirá reintentando el montaje.

fg: el proceso de boot se detiene aquí hasta conseguir montar

recomenda

Administración del sistema - 9 9

Swap

Utilización

- almacenar páginas de los procesos que no caben en memoria - almacenar system dumps (sólo en el área de swap original /dev/swap -> /dev/swap debería tener el tamano de la memoria.

Composición

- Una parte definida al configurar (particionar) los discos: /dev/swap - N partes definidas on-line, almacenadas sobre fichero(s) en disco. Pueden anadirse y eliminarse on-line.

Aumentar el área de swap

         $ mkfile  200k /swap1 --> crear un fichero

         $ swap -a /swap1 --> asignar el fichero al área de swap

         $ swap -l --> muestra utilización del área de swap (en blocks)

          lswap path         dev    pri swaplo   blocks     free  maxswap    vswap
       2 /swap1
             128,16     2      0        0        0        0    80000
    1 /dev/swap
                    128,17     0      0   245072   207808   245072        0

         $ swap -ln --> muestra utilización del área de swap (en kBytes)

           # path            pri    pswap     free  maxswap    vswap
           2 /swap1            2    0.00k    0.00k    0.00k   39.06m
           1 /dev/swap         0  119.66m  101.47m  119.66m    0.00k

         $ vi /etc/fstab --> anadir el montaje automático

          /swap/swapfile      swap         swap pri=3 0 0

Reducir el área de swap

$ swap -d /swap1

Administración del sistema - 100

Desfragmentación de los discos

Con el tiempo, los filesystems van fragmentándose, lo que reduce el rendimiento del sistema I/O.

Para desfragmentar el filesystem debe reinicializarse por completo:

Backup

mkfs

Restore

Administración del sistema - 101

Ejemplo de configuración de filesystems

/dev/dsk/dks4d1s7

/users2

/dev/dsk/dks2d4s7

/scratch

/dev/dsk/dks0d4s7

/scratch

/dev/dsk/dks4d3s7

/usrb

/dev/dsk/dks4d4s7

/scratch

/dev/dsk/dks6d3s7

/software

/dev/dsk/dks6d4s7

/scratch

/dev/dsk/dks0d2s0,1

/users1

swap

/dev/dsk/dks0d1s01 / /dev/dsk/dks0d3s7

/users1

/dev/dsk/dks2d1s0,1

/rootb

/dev/dsk/dks2d2s0,1

/users1b

swap

/dev/dsk/dks2d3s7

/users1b

/dev/dsk/dks4d2s0,1

/var/spool

swap

/dev/dsk/dks6d1s7

/usr

/dev/dsk/dks6d2s0,1

/tmp

swap

xlv2

xlv1 xlv3

xlv4

Administración del sistema - 102

Cuotas de Disco

Se activan/desactivan a nivel de filesystem.

Software a instalar

eoe.sw.quotas (CD-ROM del Sistema Operativo)

Configuración

$ chkconfig quotas on
$ /usr/etc/quotaon -a

Utilización

Modificar las líneas de /etc/fstab correspondientes a los filesystems en cuestión:

$ cat /etc/fstab
/dev/usr /usr efs rw,raw=/dev/rusr,quota 0 0

Desmontar y montar de nuevo el filesystem:

$ umount /usr
$ mount /usr

Comandos específicos

$ edquota username --> Fija cuota para un usuario y un filesystem
     fs /usr kbytes (soft=10000, hard=20000) inodes(soft=200,hard=250)
$ edquota -a -l uid=userid,bsoft=value,bhard=value,isoft=value,ihard=value

--> Fija cuota para un usuario y todos los filesystems

$ edquota -P username user1 user2 --> Copia cuotas de username a otros usuarios
$ quotaon -v /usr --> Activa cuotas para un file system
$ quotaon -a --> Activa cuotas para todos los file systems
$ quota - - > Muestra la ocupación y disponibilidad de disco
$ quota username --> (sólo root) Muestra la ocupación y disponibilidad de disco
$ repquota -sa - - > Muestra para qué filesystems estan activadas las cuotas

Copias de seguridad

Administración del sistema - 104

Modalidades

Copias de seguridad a cinta

Copias de seguridad a disco

Copias de seguridad a disco en tiempo real (mirroring)

Consideraciones

Qué filesystems/directorios/ficheros hay que salvar ?

Dónde (disco/cinta) hay que guardarlos ?

Con qué frecuencia ?, A qué hora ?

Hay ficheros que puedan borrarse una vez salvados ?

Vale la pena realizar back-ups incrementales ?

Qué herramienta se utilizará ?

     tar(1)    --> guarda recursivamente un árbol de directorios
     cpio(1)    --> guarda recursivamente un árbol de directorios
     dd(1)
     bru(1)    --> versión mejorada de tar
     Backup/Restore(1)    --> guarda un fichero o directorio
     xfsdump/xfsrestore(1M)  --> guarda/recupera un file system

Backup y Restore desde el toolchest: basada en bru

Copia automática (cron) o manual ?

Administración del sistema - 105

Control de la unidad de cinta

$ mt stat --> Muestra el estado de la cinta

    Controller: SCSI
    Device: ARCHIVE: Python 01931-XXX5.63
    Status: 0x202
    Drive type: DAT
    Media : READY, write protected, at BOT

$ mt rew --> rebobinar la cinta

$ mt ret --> tensionar la cinta

$ mt erase --> borra el contenido de la cinta

Administración del sistema - 106

tar, bru

tar, bru (bru NO está soportado por todos los fabricantes)

crear: sobre un fichero: tar -cvf /otro_directorio/nombre.tar . (si no es otro directorio, copia 2 veces) sobre cinta: tar -cvf /dev/tape . o tar -cv .

listar: de fichero: tar -tvf nombre.tar de cinta: tar -tv /dev/tape . o tar -tv .

leer: todos los ficheros: tar -xvf nombre.tar un solo: tar -xvf nombre.tar fichero.ext de cinta: tar -xvf /dev/tape o tar -xv tar -xvf /dev/tape fichero.ext o tar -xv fichero.ext Otras opciones:

r anade fichero al final de la cinta, a continuacion del ultimo tar.

K si el backup contiene ficheros de más de 2 Gbytes

Z (sólo bru) para utilizar compresión de datos

copia por red ej: tar -cvf guest@maquina:/dev/tape .

copia de varios directorios ej: tar -cvf /dev/tape fichero1 fichero2 /path1/directorio1 /path2/directorio2

Copia de un arbol de dir. a otro dir. $ tar -cf -‘ls -A‘ | dd bs=16k | (cd /dir_final; tar -cf -)

Ejemplo de copia automática:

$ cat /var/spool/cron/crontabs/root

59 2 * * 1-5 /admon/script_backup >  /admon/backup.log  2> /admon/backup.errores

$ cat /admon/script_backup

#!/bin/sh
echo Backup del dia: ‘date‘
bru -cv /etc/passwd /etc/group /usr/local/bin /usr/people

Administración del sistema - 107

Backup/Restore

(Utiliza el comando bru para realizar la copia/lectura)

Backup

formato: $ Backup [ -h hostname ] [ -i ] [ -t tapedevice ] [ directory_name | file_name ]

Pensado para back-ups incrementales o totales:

$ Backup  / : Se guardarán todos los ficheros (backup total)
$ Backup  -i  / : Sólo se guardarán los ficheros modificados desde /etc/lastbackup (backup incremental)

Restore

formato: $ Restore [ -h hostname ] [ -t tapedevice ] [ directory_name | file_name ]

$ Restore t : lista el contenido del backup

cpio, dd

cpio

crear: ls | cpio -ocdum > /otro_directorio/nombre.cpio (si no es otro directorio, copia 2 veces) find . -depth -print | cpio -ocdum > /otro_directorio/nombre.cpio

listar: cpio -icvt < nombre.cpio

leer: todos los ficheros: cpio -civd < nombre.cpio un solo : cpio -civd fichero.ext < nombre.cpio dd dd if=/directorio/fichero of=/directorio/fichero bs=1024k (conv=swab)

Administración del sistema - 108

xfsdump/xfsrestore

Sólo funciona con filesystems XFS.

Apropiado cuando se tienen filesystems montados en árbol.

Nivel de backup: 0: full backup, todos los ficheros 1: ficheros modificados desde el último backup de nivel 0 2: ficheros modificados desde el último backup de nivel 1 : 9: ficheros modificados desde el último backup de nivel 8

Graba sucesivos dumps en una misma cinta sin tener que especificar nada en concreto.

xfsdump

$ xfsdump -f /dev/tape -l 0 /usuarios/dep2 Backup de nivel 0 del filesystem montado en /dep2
$ xfsdump -f /dev/tape -s path/directorio /dep2 Backup de un directorio del filesystem /dep2

Si no se indica en el comando (opciones -L y -M), xfsdump pedirá: Session label y Media label (strings cualesquiera)

Si la cinta contenía datos de tipo distinto a XFS, debe forzarse la escritura con la opción -F

xfsdump -I

Muestra un inventario de los dumps realizados, indicando (label) las cintas en las que se encuentran

xfsrestore

$ xfsrestore -f /dev/tape -l 0 /usuarios/dep2 Recupera el full backup del filesystem montado en /dep2
$ xfsrestore -f /dev/tape -L etiqueta -s fichero1 fichero2 Recupera varios ficheros

Recuperación de backups incrementales: $ xfsrestore -f /dev/tape -r . recupera el nivel 0

$ xfsrestore -f /dev/tape -r .    recupera el nivel 1
$ xfsrestore -f /dev/tape -r .    recupera el nivel 2

/usu/dep2

/temp/scratch

/

/temp /usu

/usu/dep1

fs_1 fs_3

scratch fs_2

Administración del sistema - 109

xfsdump/xfsrestore (cont.)

xfsrestore interactivo

                    $ xfsrestore -f /dev/tape -i .
                    xfsrestore: version 2.0 - type ^C for status and control
                    xfsrestore: examining media file 0
                    xfsrestore: dump description:
                    xfsrestore: hostname: gaudi
                    xfsrestore: mount point: /disk2
                    xfsrestore: volume: /dev/rdsk/dks0d2s7
                    xfsrestore: session time: Tue Sep 16 16:28:02 1997
                    xfsrestore: level: 0
                    xfsrestore: session label: "enric_sessio"
                    xfsrestore: media label: "enric"
                    ========================== subtree selection dialog ==========================

                    the following commands are available:
     pwd
     ls [ <path> ]
                cd [ <path> ]
      add [ <path> ]
                 delete [ <path> ]
       extract
        quit
        help

Permite: - moverse por el arbol de directorios del filesystem salvados (pwd ,ls, cd) - seleccionar los ficheros a recuperar (add, delete) - recuperarlos (extract)

Administración del sistema - 110

PATHs relativos / PATHs absolutos

$ tar cvf fichero.tar /pepe/directorio --> PATHs absolutos

Los ficheros en el tar son /pepe/directorio/fichero1, /pepe/directorio/fichero2...

$ cd /pepe/directorio $ tar cvf fichero.tar . --> PATHs relativos

Los ficheros en el tar son fichero1, fichero2, etc

$ cd /pepe $ tar cvf fichero.tar directorio --> PATHs relativos

Los ficheros en el tar son directorio/fichero1, directorio/fichero2...

IMPORTANTE: antes leer ficheros asegurarse del PATH de los directorios !

Administración del sistema - 111

Copia de discos

1.- Desde SASH: Sólo si son idénticos (marca, modelo y capacidad): copia literal, bloque a bloque:

- Reboot de la máquina - <ESC> - Enter Command - Sash > cp -b 64k dksc(0,1,10) dksc(0,2,10)

2.- Desde UNIX:

$ cd / $ tar -cf - ‘ls -A‘ | dd bs=16k | (cd /root ; tar -xf -)

Administración del sistema - 112

Copia del disco de sistema

1.- Crear las particiones de disco de sistema (con fx)

2.- mkfs

3.- mount sobre un directorio cualquiera

4.- Copiar de disco a disco:

cd <source> xfsdump -l 0 -J - <source> | (cd <target>;xfsrestore - . )

5.- Extraer el sash del volum header sobre un fichero

$ dvhtool

     /dev/rvh
     vd
     l      --> listado
    g sash /stand/sash  --> (sash)
           g ide /stand/ide    --> (diagnosticos)
     q
    quit

6- Copiar el fichero sobre el volume header del nuevo disco

         $ dvhtool
   /dev/rdsk/dks2d1vh
   vd
   c /stand/sash sash
         c /stand/ide ide
   l --> para ver si esta el sash
   q
   quit

responder yes para grabar la etiqueta con el sash

Copia periódica

NO copiar el volume header (antes de recopiar hay que borrarlo)

Antes de gravar el back-up borrar el disco para evitar ir acumulando ficheros antiguos.

Podemos hacerlo de dos maneras:

1.- mkfs disco_destino

2.- cd disco_destino rm -rf *

Monitorización del sistema

Administración del sistema - 114

Logs del sistema

/var/adm/SYSLOG System log (errores del sistema) ----> Gráficamente: $ sysmon

$ startconsole: apertura de una ventana X-window para los mensajes del sistema

/var/adm/sulog Seguridad en el acceso de usuarios. Contiene todos los "su" realizados por los usuarios

/var/cron/log Cron.

/var/adm/wtmp Todos los logins y logouts de los usuarios (se lista con el comando $ last)

/usr/spool/nqe/log Log del sistema de colas NQS

Administración del sistema - 115

Control de los usuarios

$ who --> muestra los usuarios conectados

root       ttyq0        Sep  9 17:36
root       ttyq1        Sep  9 17:37
root       ttyq5        Sep  7 18:13

$ w --> muestra los usuarios conectados y el comando que están ejecutando

root     q0  :0.0           Tue 5pm  3days 116:12 115:42  gr_osview -a
root     q1  :0.0           Tue 5pm  3days      5         -csh
root     q5  :0.0           Thu 2pm  5days 473:42 473:42  ./perfly.face -c 1 earth.pfb

$ whodo --> muestra los usuarios conectados y los procesos que están ejecutando

ttyq0        root     17:36
    pts/0         1404    0:00 csh

ttyq1        root     17:37
    pts/1         1433    0:00 csh

tyq5        nobody   18:13
    pts/4         3353    0:00 csh
    pts/4         3361   23:01 portalis
    pts/5         3445    0:00 RUN
    pts/5         3460   72:10 perfly.face

$ last --> muestra los últimas entradas al sistema ($ last username muestra los accesos de un usario)

root     ttyq2        gaudi.barna.sgi.com   Sat Aug 23 19:38 - 19:41  (00:03)
reboot   ~                                  Thu Aug  7 21:26
root     ttyq2        :0.0                  Sun Aug  3 17:48 - 17:51  (00:02)
root     ttyq0        aperez@duffy.barna.sg Fri Aug  8 15:41 - 15:42  (00:00)

Administración del sistema - 116

Control de los Procesos

Tipos de procesos:

interactivos ej: jot, who, vi, csh batch ej: cron, at, NQS jobs daemons ej: inetd, lpsched, rp.lockd

Vida y muerte de un proceso:

A todo nuevo proceso se le asigna un Process ID (PID). El Process ID del padre del proceso es el Parent Proces ID (PPID).

Casos especiales:

Procesos Huérfanos El proceso sigue vivo, aún habiendo muerto su padre. Toma PPID=1 Procesos Zombie Siguen en la tabla de procesos aún habiendo muerto ya. Desaparecen al morir el padre.

fork() exec() exit()

wait() 700

742 742

700 csh csh date

csh

Administración del sistema - 117

Control de los Procesos

$ top $ gr_top: en una ventana gráfica

IRIX64 demo2 6.4-ALPHA 12302036 IP30 Load[2.38,0.94,0.37] 19:29:27   24 procs
    user   pid  pgrp   %cpu proc  pri  size   rss    time  command
    root 11455 11444  67.92    *   20   167    73    3:03  programa2
    root 11448 11448  64.79    1   20   148    48    0:32  programa1
    root 11447 11447  64.46    *   20   148    48    0:43  a.out %cpu= %user_cpu + %system_cpu
    root 11427 11416   0.13    * +129   521   197    0:00  gr_osview
    root 11454 11454   0.09    0   20   115    75    0:00  top
    root 11242 11242   0.03    *   20   881   326    0:04  Xsgi
    root 11411   150   0.00    *   20   110    67    0:00  telnetd

$ ps -lefa

  F S      UID   PID  PPID  C PRI NI  P    SZ:RSS      WCHAN    STIME TTY     TIME CMD
 30 S     root     1     1  0  20 20  *    26:18    205f18b0  feb  19 ?       0:19 /etc/init
 30 S     root    72     1  0  20 20  *    97:24    203ec240  feb  19 ?       0:02 /usr/etc/syslogd
 30 S     root   142     1  0  20 20  *    99:21    203ec070  feb  19 ?       0:12 /usr/etc/routed -h
 30 S     root   150     1  0  20 20  *    94:18    203ec0b0  feb  19 ?       0:00 /usr/etc/inetd -f
 30 S       lp   292     1  0  20 20  *   103:0     203ec120  feb  19 ?       0:00 /usr/lib/lpsched
 30 S     root   419     1  0  20 20  *    95:33    260da220  feb  19 ?       0:12 /sbin/cron
 30 S     root   601     1  0  20 20  *    94:0     202d7200  feb  19 ttyd2   0:00 /sbin/getty ttyd2 dx_9600
 30 S     root 11242   598  0  20 20  *   881:326   203ec350 15:20:32 ?       0:05 /usr/bin/X11/Xsgi -bs -nobitscale
 30 S     root 11295 11298  0  20 20  *  1078:523   203ec0f8 15:20:35 ?       0:06 /usr/Cadmin/bin/clogin -f -g
 30 R     root 11404 11411  0  20 20  *    36:32           - 19:15:45 pts/0   0:00 -csh
 30 S     root 11411   150  0  20 20  *   110:67    203ec098 19:15:45 ?       0:00 telnetd
 30 S     root 11427     1  0 129 RT  *   521:197   203ec118 19:21:15 pts/1   0:02 gr_osview
 30 S     root 11431 11351  0  20 20  *    36:32    202d6e00 19:20:28 pts/1   0:00 -csh
 30 R     root 11433 11404  0  20 20  0    99:64           - 19:41:52 pts/0   0:00 ps -lefa
 30 S     root 11444 11404  0  20 20  *    99:51    25648368 19:26:06 pts/0   0:00 dplace -place file_place2 ./bucle_i
 30 R     root 11447 11431  0  20 20  *   148:48           - 19:28:27 pts/1   8:48 ./programa2
 30 R     root 11448 11431  0  20 20  1   148:48           - 19:28:37 pts/1   3:29 ./programa1

$ kill -9 PID Mata un proceso concreto ej: $ kill -9 11431
$ killall nombre_comando Mata todos los procesos de un mismo tipo ej: $ kill -9 ./programa2

ATENCIÓN ! $ killall (sin argumentos) mata todos los shells del sistema, y por tanto a todos los usuarios

flag user Parent Prior. CPU event si sleeping terminal comando

estado Parent ID Curr.ex.Prio Nice Size in pages Hora de inicio Tiempo consumido

Administración del sistema - 118

Prioridad de los Procesos

Rango de prioridades

0 OS Kernel 0-29 1 RT Real-time 30-39 2 DL Deadline 40-255 3 GN Gang 40-127 4 TS Time-share 40-127 5 BG Gang-batch 128-255 6 BT Batch 128-255

Ejecutar comando con una determinada prioridad

$ nice -incremento comando Incremento entre 1 (máxima prioridad) y 19 (mínima). Default:10

root puede dar incremento negativo (límite: -19) Ej: $ nice --5 ./programa

IMPORTANTE: el aumento de la prioridad de un proceso reduce el rendimiento del resto

Degradación de la prioridad

prioridad real= f (nice * 1/t)

$ npri -h 10 -n 10 -t 3 comando Anula la degradación de la prioridad (ver $ man npri)

Cambio de la prioridad de procesos en ejecución

$ renice -incremento PID Incremento entre 1 (máxima prioridad) y 19 (mínima). Default:10

$ npri -h 10 -n 10 -t 3 -p PID

Administración del sistema - 119

Utilización de memoria

$ gmemusage &

Pulsando sobre la franja de un programa, muestra la ocupación de:

Text Data Break Stack Shmem Physical Device RW RO (ver $ man gmemusage)

Administración del sistema - 120

Discos

Ocupación de espacio en disco

A nivel de file system:

$ df -k

Filesystem             Type  kbytes     use     avail  %use Mounted on
/dev/root               xfs   898748   866852    31896  97  /
/dev/dsk/dks0d2s7       xfs  1053672   902672   151000  86  /disk2
sgibar:/usr/mail        nfs  1961936  1240776   721160  64  /usr/mail
sgibar:/user/cursos     nfs  1961936  1240776   721160  64  /cursos
sgibar:/user/sgipeople  nfs  2196512  1444360   752152  66  /user/sgipeople

A nivel de árbol de directorios (a partir del directorio actual):

                 $ du Ocupación de cada uno de los ficheros y directorios
                 $ du -ks Ocupación total del árbol de directorios, incluyendo el actual
                 $ du -ks * Ocupación de cada uno de los directorios

 IMPORTANTE: /proc aparece en $ du, no en $ df

Búsqueda de ficheros candidatos a ser eliminados

$ find / -type f -mtime +60 -print --> Ficheros no accedidos en 2 meses

$ find / -size +10000 -print --> Ficheros de más de 5 Mbytes (-size: bloques de 512B)

Otros ficheros:

/tmp
/var/tmp
/var/adm/crash
/var/adm/SYSLOG
/var/mail

dumpsters de los usuarios (y de ROOT)) cache de netscape browser logs del sistema

Administración del sistema - 121

Carga del sistema

$ osview

 Osview 2.1 : One Second Average   demo2       03/06/97 19:40:05 #2

 Load Average          syscall      119    switch         0
   1 Min      3.204    read           7    fifowait       0
   5 Min      2.910    write          5    fifonwait      0
   15 Min     1.837    fork           0  TCP
 CPU 0 Usage           exec           0    conns          0
   %user      99.24    readch       387    sndtotal       5
   %sys        0.00    writech     2.5K    rcvtotal       5
   %intr       0.00    iget           0    sndbyte     2.5K
   %gfxc       0.38  Block Devices         rcvbyte        0
   %gfxf       0.00    lread          0  UDP
   %sxbrk      0.00    bread          0    ipackets       0
   %idle       0.38    %rcache      0.0    opackets       0
 CPU 1 Usage           lwrite         0    dropped        0
   %user     100.00    bwrite         0    errors         0
   %sys        0.00    wcancel        0  IP
   %intr       0.00    %wcache      0.0    ipackets       5
   %gfxc       0.00    phread         0    opackets       5
   %gfxf       0.00    phwrite        0    forward        0
   %sxbrk      0.00 *Swap                  dropped        0
   %idle       0.00 *System VM             errors         0
 Wait Ratio          Memory Faults       NetIF[ef0]
   %IO          0.0    vfault         0    Ipackets       5
   %Swap        0.0    protection     0    Opackets       5
   %Physio      0.0    demand         0    Ierrors        0
 System Memory         cw             0    Oerrors        0
   Phys      128.0M    steal          0    collisions     0
    kernel    10.4M    onswap         0 *NetIF[lo0]
     heap      1.1M    oncache        0  Scheduler
      stream  32.0K    onfile         0    runq           3
     zones     3.5M    freed          0    swapq          0
     ptbl      1.1M    unmodswap      0    switch       109
    fs ctl     5.1M    unmodfile      0 *Large page stats
    fs data   15.5M    iclean         0 *Interrupts
     delwri       0 *TLB Actions        *PathName Cache
    free      83.2M  Graphics           *Heap
    userdata  13.8M    griioctl       0 *EfsAct
    pgallocs      0    gintr         60 *XfsAct
 System Activity       swapbuf        0 *Getblk

$ gr_osview muestra la carga de CPU

! Consume recursos !

$ gr_osview -a CPU, memoria y gráficos

(ver el formato "strip" para mantener la historia de la carga)

Administración del sistema - 122

Carga del sistema (cont.)

$ sar

IRIX gaudi 6.2 03131015 IP22    03/06/97

00:00:00  %usr  %sys %intr  %wio %idle %sbrk  %wfs %wswp %wphy %wgsw %wfif
00:10:00    63     2     0     3    33     0   100     0     0     0     0
00:20:00    61     2     0     5    32     0   100     0     0     0     0
00:30:00    77     2     0     0    21     0   100     0     0     0     0

13:00:00    47     7     0    10    36     0   100     0     0     0     0
13:10:00    42     5     0     9    44     0   100     0     0     0     0
13:20:00    52     4     0     3    41     0   100     0     0     0     0
13:30:00    53     3     0     0    44     0   100     0     0     0     0
Average     57     3     0     2    38     0   100     0     0     0     0

1- Crear un fichero nombre_fichero en /usr/spool/cron/crontabs

0,20,40 * * * 1-5 /bin/su - sys -c "/usr/lib/sa/sa1 1200 1 > /dev/null 2>&1 " 2>&1 > /dev/null
55 11 * * 1-5 /bin/su - adm -c "/usr/lib/sa/sa2 -A 2>&1 > /dev/null" 2>&1 > /dev/null

2- Activarlo:

$ crontab nombre_fichero

3- Comprobar que los daemons de sar y cron están activados:

$ chkconfig sar on
$ chkconfig cron on

4- Borrar periódicamente los ficheros de estadísticas, anyadir en:

$ vi /usr/lib/sa/sa2

find /var/adm/sa \( -name ’sar*’ -o -name ’sa*’ \) -type f -mtime +7 -exec rm {} \;

Opciones de sar:

-u: CPU -b: buffer activity -d: disk drives -y: tty device activity -c: system calls -w:swapping -g: graphics -a: file access system routines -q: average queue length -v: status of process, etc. -m: messages and semaphores -p: pagin activities -t: TLB buffer -r: unused memory and swap -h system heap statistics -I: interrupt statistics

-A: Report all data

Administración del sistema - 123

Carga del sistema (cont.)

Sar en tiempo real

$ sar 1 5 --> Estadística cada 1 segundo durante 5 segundos

IRIX gaudi 6.2 03131015 IP22    10/01/97

13:08:34  %usr  %sys %intr  %wio %idle %sbrk  %wfs %wswp %wphy %wgsw %wfif
13:08:40     0     1     0     0    99     0     0     0     0     0     0
13:08:41     0     1     0     0    99     0     0     0     0     0     0
13:08:42     5     1     0     0    94     0     0     0     0     0     0
13:08:43     2     1     0     0    97     0     0     0     0     0     0
13:08:44     3     1     0     0    96     0     0     0     0     0     0

Sar de días anteriores

$ sar -f /var/adm/sa/sa24

                                        Día del mes

El comando "uptime"

$ uptime

 10:16am  up 2 days, 16:36,  5 users,  load average: 0.13, 0.17, 0.16

 Hora actual tiempo desde boot num.usuarios jobs in the run queue los ultimos 1,5 y 10 min.

Administración del sistema - 124

NQE/NQS

Administración del sistema - 126

NQE: Network Queueing Environment

Un sistema NQE (NQE complex) esta formado por los siguientes elementos:

NQE clients: desde ellos los usuarios pueden enviar jobs.

Pueden haber tantos como se quiera.

NQE master server: controla los jobs enviados desde los clientes y los envía a los servidores de cálculo en función de su carga.

Sólo puede haber uno.

NQE execution servers: servidores de cálculo que ejecutan los jobs enviados por el NQE master server. Cada servidor clasifica los jobs en colas NQS.

Pueden haber tantos como se quiera.

Varios de estos elementos pueden estar instalados en un solo ordenador.

Si se instala todo en un solo ordenador no se utilizarán las prestaciones de NQE (balance de carga entre varios ordenadores), sólo se sacará partido de las colas NQS.

NQEclient NQEclient NQEclient

NQE master server

NQE exec. server NQE exec. server NQE exec. server NQE exec. server

Administración del sistema - 127

NQS: Network Queueing System

Colas (queues)

Permiten clasificar y almacenar los jobs enviados a NQS, en función de los recursos solicitados

Complexes

Grupos de colas.

Jobs, Requests

Un job és un script enviado a NQS por el usuario para su ejecución.

Límites de las colas

Cada cola tiene una serie de límites asignados: memoria, tiempo de CPU, núm. jobs por usuario, etc. Los jobs entrarán en la primera cola cuyos límites sean superiores a los del job. Si en el job no se ha especificado algún lo de los límites, se le asignarán los propios de la cola Si durante la ejecución del job, éste sobrepasa alguno de los límites de la cola, el job será abortado.

Comandos principales

$ qsub(1) --> Enviar jobs a las colas
$ qdel (1) --> Abortar (si está corriendo) y borrar un job de la cola.
$ qstat (1) --> Visualizar el estado de las colas y de los jobs
$ qmgr (1M) --> Administración del sistema de colas

Qmgr: show all --> Muestra todos los parámetros

Cola 1

Cola 2

Cola N NQS

Administración del sistema - 128

Límites de las colas

Limites para el total de jobs ejecutándose en la cola

          $ qmgr
   Qmgr: SET QUEue Group_limit         = <new-limit> <queue-name>
          Qmgr: SET QUEue MEmory_limit        = <new-limit> <queue-name>
          Qmgr: SET QUEue Run_limit           = <new-limit> <queue-name>
          Qmgr: SET QUEue User_limit          = <new-limit> <queue-name>

Limites para cada job ejecutándose en la cola

          $ qmgr
   Qmgr: SET PER_Request Cpu_limit = [(] <max-cpu-time> [)] <batch-queue-name>
      Qmgr: SET PER_Request MEmory_limit = [(] <max-memory-used> [)] <batch-queue-name>
       Qmgr: SET PER_Request Permfile_limit = [(] <max-permfile-size> [)] <batch-queue-name>

Limites para cada proceso de cada job ejecutándose en la cola

          $ qmgr
          Qmgr: SET PER_Process Cpu_limit = [(] <max-cpu-time> [)] <batch-queue-name>
      Qmgr: SET PER_Process MEmory_limit = [(] <max-memory-used> [)] <batch-queue-name>
       Qmgr: SET PER_Request Permfile_limit = [(] <max-permfile-size> [)] <batch-queue-name>

$ qstat -f short
-------------------------------------
NQS 3.2.0.2 BATCH QUEUE: short@karnak  Status: ENABLED/RUNNING
-------------------------------------  Priority:       55
<ENTRIES>
        Total:          1
        Running:        1     Queued:   0   Waiting:    0
        Holding:        0     Arriving: 0   Exiting:    0

<RUN LIMITS>
        Queue:          2    User: 1   Group: unspecified

<COMPLEX MEMBERSHIP>

<RESOURCE USAGE>                  LIMIT         ALLOCATED
        Memory Size             unspecified     128000kw
        Quick File Space        unspecified          0kw
        MPP Processor Elements  unspecified            0

                                                                  <REQUEST LIMITS>                PER-PROCESS        PER-REQUEST
                                                                          Core File Size                32mb
                                                                          Data Size                   1000mb
                                                                          Permanent File Space        1000mb           unlimited
                                                                          Memory Size                 1000mb              1000mb
                                                                          Nice Increment                 1
                                                                          Quick File Space        unspecified        unspecified
                                                                          Stack Size                   128mb
                                                                          CPU Time Limit              1200sec            1200sec
                                                                          Temporary File Space     unlimited           unlimited
                                                                          Working Set Limit            128mb
                                                                          MPP Processor Elements                     unspecified
                                                                          MPP Time Limit          unspecified        unspecified
                                                                          Shared Memory Limit                                0mw
                                                                          Shared Memory Segments                             0

                                                                  <ACCESS>
                                                                          Route:  Unrestricted            Users:  Unrestricted

                                                                  <CUMULATIVE TIME>
                                                                          System Time: 5923.39 secs   User Time: 142741.65 secs

Administración del sistema - 129

Limites globales

         $ qmgr

          Qmgr: SET Global Batch_limit        = <new-limit>
          Qmgr: SET Global Group_limit        = <new-limit>
          Qmgr: SET Global MEmory_limit       = <new-limit>
          Qmgr: SET Global Quickfile_limit    = <new-limit>
          Qmgr: SET Global User_limit         = <new-limit>

                        $ qstat -l
                        ------------------------------
                        NQS 3.2.0.2 BATCH QUEUE LIMITS
                        ------------------------------
                        QUEUE NAME                RUN       MEMORY          QUICKFL     USR GRP
                        ----------------------- --- --- ------- ------- ------- ------- --- ---
                        short                     2/0        --/0            --/0         1  --
                        medium                    8/5        --/265344       --/0         6  --
                        large                    16/4        --/131072       --/0         4  --
                        ----------------------- --- --- ------- ------- ------- ------- --- ---
                        gaudi                   36/12        **/690816       --/0         6  --
                        ----------------------- --- --- ------- ------- ------- ------- --- ---

Administración del sistema - 130

Estados de las colas

 $ qstat
            -------------------------------
            NQS 3.2.0.2 BATCH QUEUE SUMMARY
            -------------------------------
            QUEUE NAME              LIM TOT ENA STS QUE RUN  WAI HLD ARR EXI
            ----------------------- --- --- --- --- --- ---  --- --- --- ---
            short                     2   2 yes off   2   0    0   0   0   0
            medium                    8   3 yes  on   0   3    0   0   0   0
            large                     2   3 yes  on   1   2    0   0   0   0
            ----------------------- --- --- --- --- --- ---  --- --- --- ---
            gaudi                    36   8           3   5    0   0   0   0
            ----------------------- --- --- --- --- --- ---  --- --- --- ---
            ------------------------------
            NQS 3.2.0.2 PIPE QUEUE SUMMARY
            ------------------------------
            QUEUE NAME              LIM TOT ENA STS QUE ROU  WAI HLD ARR DEP  DESTINATIONS
            ----------------------- --- --- --- --- --- ---  --- --- --- ---  -------------
            gaudi                    5   0           0   0    0   0   0   0
            ----------------------- --- --- --- --- --- ---  --- --- --- ---  -------------

Admisión de requests

     Qmgr: ENable Queue <queue-name>      Qmgr: DIsable Queue <queue-name>

Ejecución de requests

      Qmgr: STArt Queue <queue-name>      Qmgr: STOp Queue <queue-name>
      Qmgr: STArt All_queues      Qmgr: STOp All_queues

Existen otros estados transitorios (ver $ man qstat)

DISABLED

ENABLED : Acepta requests

: NO Acepta requests

OFF

ON

: NO Ejecuta los requests en cola

: Ejecuta los requests en cola

Administración del sistema - 131

Estados de los jobs

$ qstat -ab
---------------------------------
NQS 3.2.0.2 BATCH REQUEST SUMMARY
---------------------------------
IDENTIFIER    NAME      USER     LOCATION/QUEUE        JID  PRTY REQMEM REQTIM ST
------------- --------- -------- --------------------- ---- ---- ------ ------ ---
10258.gaudi   enric.job etorres  short@gaudi           2413  --- 128000   1200 R
10259.gaudi   enric.job etorres  short@gaudi                 999 128000   1200 Qqu

Primer carácter:

                    C    CHECKPOINTED El job ha sido "checkpointed" cuando ya estaba corriendo

                    H    HELD   El job ha sido detenido (tanto si estaba corriendo como si no). No puede cambiar de estado.

     Q    QUEUED El job está en cola, esperando para ser ejecutado

R RUNNING El job está en ejecución.

     S    SUSPENDED La ejecución del batch ha sido suspendida

                    <CHANGING STATE> El job está cambiando de estado

Segundo carácter:

c         complex
g global
q queue

Tercer carácter:

g group run limit m memory limit u user run limit

Existen otros estados transitorios (ver $ man qstat)

Administración del sistema - 132

Parada/arranque manual de los jobs

Qmgr: HOld Request <request-id>    --> Si está corriendo es "checkpointed". Pasa a no ejecutable.

Qmgr: RELease Request <request-id>

Qmgr: ABort Request <request-id>   --> Se aborta la ejecución

Qmgr: RERun Request <request-id>   --> Se aborta la ejecución y se reenvía a la cola

Qmgr: SUspend Request <request-id> --> Se detiene si el job está corriendo. Pasa a no ejecutable.

Qmgr: RESUme Request <request-id>

$ qdel -9 10259 --> Se aborta la ejecución
  nqs-98 qdel: INFO
    Request <10259.gaudi>: Deleted by <etorres(30202)>.

Secuencia de parada de la máquina Secuencia de arranque de la máquina

Qmgr: stop all_queues Boot de la máquina

Qmgr: hold request <request-id> Qmgr: release request <request-id> (todos los jobs) (todos los jobs)

Shutdown de la máquina Qmgr: start all_queues

Administración del sistema - 133

Los jobs

Estructura de un fichero job

1- (opcional): opciones del comando $ qsub

2- Comandos a ejecutar, tal y como se haría en una sesión interactiva

Envío del job a las colas:

$ qsub prueba.job

De forma equivalente, las opciones del comando qsub pueden incluirse en el propio comando:

$ qsub -r pepet -lM 10Mw -lT 10000 prueba2.job
$ cat prueba2.job
cd ~pepe/test/prog1
f77 for.f
./a.out < input.dat > output.dat
cp output.dat /tmp/salida.out

Opciones más usuales del comando qsub

$ qsub [-e file] [-j file] [-lm limit] [-lM limit] [-lt limit] [-lT limit]
       [-me] [-o file] [-q queue-name] [-r request-name] [file]

Resultado de la ejecución del job

Si no se indican las opciones [-e file] y [-o file], la salida y los errores aparecen en los ficheros

nombre_job.ojob_id y nombre_job.ejob_id respectivamente, en el directorio desde donde se lanzó qsub.

Ej: pepet.o1356, pepet.e1356

$ cat prueba.job
# QSUB -r pepet         # Nombre del job
# QSUB -lM 10Mw         # 10Mw memoria
# QSUB -lT 10000        # 10000 seg. CPU
cd ~pepe/test/prog1
f77 for.f
./a.out < input.dat > output.dat
cp output.dat /tmp/salida.out

Administración del sistema - 134

Puede generarse en cualquier momento: $ echo "snap file = /directorio/fichero_snap" | qmgr

Puede utilizarse para definir/redefinir NQS: $ qmgr < /directorio/fichero_snap # # Create the nqs network information concerning Mid and Aliases. # add mid 324217367 hostname_maquina add name maquina.dep.uni.es 324217367 # # Create the batch queues and set the defined attributes # # # Creating and defining batch queue llarga # create batch_queue llarga priority=55 set queue run_limit=2 llarga set queue user_limit=1 llarga set per_process core_limit=32mb llarga set per_process data_limit=2147483646b llarga set per_process stack_limit=128mb llarga set per_process working_set_limit=2147483646b llarga set per_process permfile_limit=500mb llarga set per_request permfile_limit=unlimited llarga set per_process tempfile_limit=unlimited llarga set per_request tempfile_limit=unlimited llarga set per_process memory_limit=2147483646b llarga set per_request memory_limit=unlimited llarga set per_process cpu_limit=21600 llarga set per_request cpu_limit=unlimited llarga set nice_value_limit=0 llarga set per_request shm_limit=0mw llarga set per_request shm_segments=0 llarga enable queue llarga start queue llarga

#
#    Add all managers to the list.
#
set managers root:m
add managers pepito:m

Snap file

Administración del sistema - 135

#
#    Set general parameters.
#
set checkpoint_directory /usr/spool/nqe/spool/private/root/chkpnt - - > no debería estar en el filesystem de root (ocupa mucho disco)
set debug 3 --> nivel de debug (cuidado !) solo nivel 2 o3 si problemas
set default batch_request queue short
set default destination_retry time 72
set default destination_retry wait 5
set default job_log off
set log_file /usr/spool/nqe/spool/../log/nqslog --> fichero de log
set segment on_init off
set segment size = 0
set segment time_interval = 0
set message_header long
set message_types on accounting
set message_types on checkpoint
set message_types off flow
set message_types on networ

set mail root set network client=(/usr/craysoft/nqe/3.1.0.1/bin/netclient) set network daemon=(/usr/craysoft/nqe/3.1.0.1/bin/netdaemon) set network server=(/usr/craysoft/nqe/3.1.0.1/bin/netserver) set sched_factor share 0 set sched_factor cpu 0 set sched_factor memory set sched_factor time 1 set snapfile /usr/spool/nqe/spool/snapfile set job scheduling nqs normal set validation file set periodic_checkpoint status off set periodic_checkpoint concurrent_checkpoints = 1 set periodic_checkpoint cpu_interval = 60 set periodic_checkpoint cpu_status on set periodic_checkpoint time_interval = 180 set periodic_checkpoint time_status off set periodic_checkpoint max_mem_limit = 32mw set periodic_checkpoint max_sds_limit = 64mw set periodic_checkpoint min_cpu_limit = 60 set periodic_checkpoint scan_interval = 60 # # Set global parameters. # set global batch_limit=20 set global pipe_limit=5 set global user_limit=4 set global memory_limit=unlimited

Snap file (cont.)

Administración del sistema - 136

NQS Accounting

Activación

$ qmgr
  Qmgr: set accounting on

Ficheros de accounting

Generados en : /usr/spool/nqe/spool/private/root/nqsacct

Varios

Administración del sistema - 138

Asignar un icono a una aplicación

- Crear el script (o ejecutable) de la aplicación: aplicacion.script IMPORTANTE: si es un script, debe incluir (#!/bin/sh) en la primera línea.

- Crear en /usr/lib/filetype/local 2 iconos (activo, inactivo) con iconsmith IMPORTANTE: El nombre debe terminar en ".fti":

/usr/lib/filetype/local/aplicacion_on.fti /usr/lib/filetype/local/aplicacion_off.fti

- Crear en /usr/lib/filetype/local el fichero de comportamiento:

$ vi /usr/lib/filetype/local/aplicacion.ftr

         TYPE EnricFileType
         SUPERTYPE EXECUTABLE
         MATCH glob ("aplicacion.script"); ----> en lugar de "glob" puede asignarse un "tag"
         CMD OPEN $LEADER
         ICON {
         if (opened) {
   include ("/usr/lib/filetype/local/iconlib/aplicacion_on.icon.fti");
          } else {
   include ("/usr/lib/filetype/local/iconlib/aplicacion_off.icon.fti");
  }
         }

- Regenerar los iconos

$ cd /usr/lib/filetype $ su - root $ make

- Salir (logout) y volver a entrar Consultar el Manual: Indigo Magic Desktop Integration Guide (007-2006-100)

Administración del sistema - 139

Imprimir book

- En el toolchest entrar en Online Books, y abrir el book. - Seleccionar todo el book (pulsando el rectangulo a la izquierda del título - Seleccionar BOOK -> Print - Activar "Pipe output ?"

- "Enter command:" cat > /tmp/manual.ps
- Pulsar "PIPE"

Imprimir el fichero /tmp/manual.ps

Consultar book del CD-ROM (sin instalarlo)

$ iiv -l /CDROM/docs/insight

No permitir la entrada de usuarios

Para prohibir la entrada: $ touch /etc/nologin

Para admitir la entrada de nuevo: $ rm /etc/nologin

Reset del sistema de ventanas

Pulsar simultáneamente: CTRL SHIFT F12 / (del teclado numérico)

Administración del sistema - 140

Lentitud en el boot

- comprobar que en /etc/resolv.conf "local" está en primer lugar - deshabilitar los daemons no imprescindibles: ns_admin, webface, etc.

- dejar network on. Para que la máquina esté en standalone (si así se quiere), asignar la dirección ip 192.0.2.1

Si sigue siendo lento, anadir "set -x" al principio del script /etc/rc2

Configuración del teclado para activar acentos

$ vi $HOME/.cshrc
alias acentos ’xmodmap $HOME/acentos_am.xmodmap’
alias noacentos ’xmodmap $HOME/no_acentos_am.xmodmap’

$ source $HOME/.cshrc

$ vi $HOME/acentos_am.xmodmap

Si teclado americano

keycode 90 = dead_acute quotedbl
keycode 22 = dead_grave asciitilde
keycode 15 = ntilde Ntilde
keycode 23 = ccedilla Ccedilla
keycode 31 = apostrophe

$ vi $HOME/no_acentos_am.xmodmap

keycode 90 = apostrophe quotedbl
keycode 22 = grave asciitilde
keycode 15 = F1
keycode 23 = F2
keycode 31 = F3

$ acentos --> Activa la configuración de los acentos

$ noacentos --> Activa la configuración de los acentos

Si teclado español

keycode 92 = dead_grave dead_circumflex bracketleft dead_breve
keycode 86 = dead_acute question backslash questiondown
keycode 90 = apostrophe dead_diaeresis braceleft

keycode 92 =  grave asciicircum bracketleft dead_abovering
keycode 86 = acute question backslash questiondown
keycode 90 = apostrophe diaeresis braceleft